# Imutarvikkeiden asentaminen (katso kuva A)

Imuletku (29) on varustettu klipsijärjestelmällä, jolla imurin tarvikkeet (yhdistelmä-imuadapteri (25), käyräsuutin (31), yhdistelmä-harjasuulake (24)) voidaan liittää siihen.

##

- Asenna käyräsuutin (31) imuletkuun (29) niin, että imuletkun kumpikin lukitusnuppi (35) napsahtaa kuuluvasti kiinni.
- Paina irrotusta varten lukitusnuppeja (35) sisäänpäin ja vedä osat erilleen.

##

- Yhdistä tarpeen mukaan imuputket (30) toisiinsa ja työnnä putki sen jälkeen tukevasti kiinni käyräsuuttimeen (31).
- Kytke lattiasuulake (23) tukevasti kiinni imuputkeen (30) tai käyräsuuttimeen (31).

##

Yhdistelmä-imuadapteri (25) koostuu etuosan PowerTool-adapterista (36) ja takaosan PowerTool-adapterista (37).

Yhdistelmä-imuadapteri (25) on yhteensopiva Bosch-sähkötyökalujen kanssa.

Takaosan PowerTool-adapteria (37) voi käyttää muiden valmistajien sähkötyökaluissa adapterin 38,5 mm:n sisähalkaisijan ja 45 mm:n ulkohalkaisijan ansiosta.

Kytke etuosan PowerTool-adapteri (36) takaosan PowerTool-adapteriin (37) ja yhdistä molemmat adapterit toisiinsa kääntämällä niitä vastakkaisiin suuntiin (katso kuva B).

Asenna yhdistelmä-imuadapteri (25) imuletkuun (29) niin, että imuletkun molemmat lukitusnupit (35) napsahtavat kuuluvasti kiinni.

Paina irrotusta varten lukitusnuppeja (35) sisäänpäin ja vedä yhdistelmä-imuadapteri irti imuletkusta.

Kun haluat irrottaa adapterit toisistaan, käännä niitä vastakkaisiin suuntiin ja vedä adapterit erilleen.

##

Asenna yhdistelmä-harjasuulake (24) imuletkuun (29) niin, että imuletkun molemmat lukitusnupit (35) napsahtavat kuuluvasti kiinni.

Paina irrotusta varten lukitusnuppeja (35) sisäänpäin ja vedä osat erilleen.

##

Yhdistelmä-harjasuulaketta (24) voi käyttää joko rakosuulakkeena tai harjasuulakkeena.

Paina vapautuspainiketta (38) ja työnnä harjaa eteenpäin käyttääksesi yhdistelmä-harjasuulaketta (24) harjasuulakkeena.

Paina vapautuspainiketta (38) ja vedä harja taka-asentoon käyttääksesi yhdistelmä-harjasuulaketta (24) rakosuulakkeena.