# Uruchamianie

- Należy zwrócić uwagę na napięcie sieciowe! Napięcie źródła prądu musi zgadzać się z da‌nymi na tabliczce znamionowej odku‌rzacza.

- Użytkownik powinien zasięgnąć informacji na temat aktualnie obowiązujących w danym kraju ustaleń/przepisów regulujących zasady obchodzenia się z pyłami niebezpiecznymi dla zdrowia.

Odkurzacz jest przeznaczony do zasysania i oczyszczania następujących materiałów:

- Pyły o wartości granicznej narażenia > 1 mg/m3

Z zasady nie wolno używać odkurzacza w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem.

Aby zapewnić optymalną moc ssania, należy całkowicie rozwinąć wąż odsysający (29) z górnej części odkurzacza (12).

## Regulacja siły ssania

Za pomocą regulatora mocy ssania (9) można bezstopniowo regulować siłę ssania.

W przypadku zastosowań związanych z silną emisją pyłu należy ustawić regulator mocy ssania (9) w pozycji zapewniającej maksymalną moc ssania.

W przypadku zastosowań związanych z niewielką emisją pyłu oraz dla potrzeb wyregulowania siły ssania między podłączonym elektronarzędziem i powierzchnią obrabianego elementu (np. podczas szlifowania należy ustawić regulator mocy ssania (9) w pozycji zapewniającej niższą moc ssania.

## Gniazdo na odkurzaczu

- Należy przestrzegać dopuszczalnej mocy przyłączowej gniazda na odkurzaczu. Przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej mocy przyłączowej może prowadzić do przeciążenia odkurzacza. W takim przypadku zadziała bezpiecznik silnika. Oddać odkurzacz do autoryzowanego serwisu Bosch.

Gdy wtyczka odkurzacza zostanie włożona do gniazda, a włącznik główny znajduje się w pozycji 1, gniazdo dla elektronarzędzi (4) znajduje się pod napięciem. Można go używać także jako zewnętrznego gniazda zasilania na odkurzaczu, np. podczas pracy z systemami odsysania pyłu. W pozycji 1+ aktywny jest system automatycznego startu/stopu odkurzacza. Odkurzacz można włączać zdalnie poprzez podłączone elektronarzędzie.