# Automaatne/käsitsi filtripuhastus (vaata joonist M)

## Automaatne filtripuhastus

Suunis: tolmuimeja sisselülitamisel on automaatne filtripuhastus tavajuhul sisse lülitatud.

LED-näit A (5) põleb pidevalt.

Automaatse filtripuhastuse korral puhastatakse lame voldikfilter (34) iga 15 s järel 2 õhulöögiga (pulseeriv müra).

Filtripuhastuse korrapärasel kasutamisel suureneb filtri püsivusaeg.

Filtri ideaalse püsivusaja saavutamiseks inaktiveerige automaatne filtripuhastus ainult erijuhtudel, nt märgimemisel.

## Filtri puhastamine käsitsi

Käsitsi filtripuhastuse läbiviimiseks vajutage automaatse filtripuhastuse nuppu (7). Lamedat voldikfiltrit (34) puhastatakse 2 õhulöögiga. LED-näit M (6) põleb 2 s valgelt. Kui LED-näit M (6) kustub, saab vallandada järgmise õhulöögi. Vajutage selleks uuesti käsitsi filtripuhastuse nuppu (7).

Suunis: võtke käsitsi filtripuhastuse juures arvesse, et nupuvajutuste ajaline vahel peab olema 2−3 s. Käsitsi filtripuhastuse nupu (7) pidev korduv vajutamine põhjustab tolmuimeja ülekuumenemiskaitse aktiveerumist. Ülekuumenemiskaitse lõpetatakse mõne aja möödudes automaatselt vaadake Tõrgete kõrvaldamine.

Käsitsi filtripuhastuse väljalülitamiseks vajutage automaatse filtripuhastuse nuppu (8).

Pinnalt määrdunud lame voldikfilter on täielikult talitlusvõimeline. Lameda voldikfiltri käsitsi puhastamine seda kloppides või läbi puhudes ei ole vajalik ja võib filtrit koguni kahjustada.