# نصب دسته فرمان تلسکوپی (متعلقات) (رجوع کنید به تصویر J−K)

نکته: امکان جداسازی دسته فرمان تلسکوپی وجود ندارد. در طول نصب، مطمئن شوید که دسته فرمان به درستی تراز شده است.

قبل از قرار دادن، دسته فرمان (42) را با استفاده از علامت‌های R (راست) و L (چپ) تراز کنید.

دسته فرمان (42) را درون ریل راهنما (20) قرار دهید.

دسته فرمان (42) را تا خط توقف فشار دهید تا به طور محسوس در محل خود جا بیفتد.

با فشار دادن دکمه فشاری (41)، طول دسته فرمان (42) را تغییر دهید.