# Aspirazione a secco

## Raccolta di polveri depositate

Per accendere l’aspiratore, ruotare l’interruttore principale (2) nella posizione 1.

Per spegnere l’aspiratore, ruotare l’interruttore principale (2) nella posizione 0.

## Aspirazione delle polveri sollevate da elettroutensili in funzione (vedere fig. L)

- Se l’aria di scarico ritorna nell’ambiente, occorre assicurare un sufficiente indice di ricambio aria nell’ambiente stesso. Attenersi alle prescrizioni nazionali al riguardo.

Nell’aspiratore è integrata una presa per elettroutensili (4). A questa presa è possibile collegare un elettroutensile esterno. Attenersi alla potenza di allacciamento massima ammessa dell’elettroutensile collegato.

Montaggio dell’adattatore di aspirazione combinato (25) (vedere fig. B).

Innestare l’adattatore di aspirazione combinato (25) nel manicotto di aspirazione dell’elettroutensile.

Per accendere il sistema automatico di avvio/arresto dell’aspiratore, ruotare l’interruttore principale (2) nella posizione 1+.

Per mettere in funzione l’aspiratore, accendere l’elettroutensile collegato all’apposita presa (4). L’aspiratore si avvia automaticamente.

Spegnere l’elettroutensile per terminare l’aspirazione.
Il sistema automatico di avvio/arresto resterà ancora in funzione fino a 15 secondi, per aspirare eventuali polveri residue dal tubo flessibile di aspirazione.

Per spegnere l’aspiratore, ruotare l’interruttore principale (2) nella posizione 0.

### Utilizzo del sistema di aspirazione (accessorio)

Collegare il sistema di aspirazione al tubo flessibile di aspirazione (29).

Per aspirare polveri tramite il sistema di aspirazione, ruotare l’interruttore principale (2) nella posizione 1.

Tenere il sistema di aspirazione contro la parete e accendere l’elettroutensile. Con la depressione che viene a determinarsi, il sistema di aspirazione aderisce automaticamente.

Spegnere l’elettroutensile e allontanare con cautela il sistema di aspirazione dalla parete.

Per spegnere l’aspiratore, ruotare l’interruttore principale (2) nella posizione 0.