# Вставляння/виймання нетканого полотняного фільтрувального мішка (сухе відсмоктування) (див. мал. G−H)

Для сухого відсмоктування матеріалів, що відповідають класу пилу L, можна використовувати нетканий полотняний фільтрувальний мішок (40) (приладдя).

Матеріали з граничним значенням експозиційної дози ≥ 1 мг/м3 (відповідно до класу пилу L) і нижче можна збирати прямо в ємність.

Вказівка: При використанні нетканого полотняного фільтрувального мішка вимикайте автоматичне очищення фільтра див. Автоматичне/ручне очищення фільтра (див. мал. M).

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Пилосмок містить шкідливий для здоров’я пил. Процедури спорожнення та технічного обслуговування, включаючи видалення ємності для пилу, можуть виконувати лише фахівці. Необхідне відповідне захисне спорядження. Не експлуатуйте пилосмок без повної та належно встановленої фільтрувальної системи. Інакше ви наражатимете на небезпеку своє здоров’я.

Відкрийте замки (15) і зніміть кришку пилососа (12).

Щоб вставити нетканий полотняний фільтрувальний мішок (40), покладіть його на тримач (39) і помістіть мішок (40) з тримачем нетканого полотняного фільтрувального мішка (39) в ємність (1).

Щоб вийняти нетканий полотняний фільтрувальний мішок, закрийте його отвір, потягнувши за замок. Витягніть закритий нетканий полотняний фільтрувальний мішок (40) з тримача нетканого полотняного фільтрувального мішка (39) і видаліть його з пилососу.

Знову встановіть на місце кришку (12) пилососа і під'єднайте, закривши замки (15), ємність (1) з кришкою пилососа (12) .