# Υγρή αναρρόφηση

- Μην αναρροφάτε με τον απορροφητήρα εύφλεκτα ή εκρηκτικά υγρά, για παράδειγμα βενζίνη, πετρέλαιο, αλκοόλη, διαλύτες. Μην αναρροφάτε καυτές, φλεγόμενες ή εκρηκτικές σκόνες. Μη λειτουργείτε τον απορροφητήρα σε επικινδύνους για έκρηξη χώρους. Οι σκόνες, οι αναθυμιάσεις ή τα υγρά μπορεί να αναφλεχθούν και να εκραγούν.

- Ο απορροφητήρας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί ως αντλία νερού. Ο απορροφητήρας προορίζεται για την αναρρόφηση αέρα και μείγματος νερού.

Υπόδειξη: Οι απαιτήσεις στον βαθμό διέλευσης (κατηγορία σκόνης L) αποδείχθηκαν μόνο για την ξηρή αναρρόφηση.

##

Αδειάστε το δοχείο (1) και απομακρύνετε τον πλαστικό σάκο (32) ή τον σάκο φίλτρου κετσέ (40).

Ελέγξτε τον αισθητήρα πλήρωσης (45) για τυχόν ρύπανση. Μόνο ένας καθαρός αισθητήρες πλήρωσης επιτρέπει μια αυτόματη απενεργοποίηση του απορροφητήρα με την επίτευξη της μέγιστης στάθμης πλήρωσης του δοχείου, βλέπε Καθαρισμός του αισθητήρα πλήρωσης (βλέπε εικόνες Q−R).

- Κατά τη διάρκεια της υγρής αναρρόφηση ο αυτόματος καθαρισμός φίλτρου πρέπει να είναι απενεργοποιημένος.

Πατήστε το πλήκτρο Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου (8), για να ενεργοποιήσετε τον χειροκίνητο καθαρισμό του φίλτρου βλέπε Χειροκίνητος καθαρισμός του φίλτρου. Έτσι απενεργοποιείται ο αυτόματος καθαρισμός φίλτρου και η ένδειξη LED A (5) σβήνει.

##

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Απενεργοποιήστε αμέσως τον απορροφητήρα, μόλις εξέρχεται αφρός ή νερό και αδειάστε το δοχείο. Διαφορετικά μπορεί ο απορροφητήρας να υποστεί ζημιά.

Για την ενεργοποίηση του απορροφητήρα, γυρίστε τον γενικό διακόπτη (2) στη θέση 1.

Ο απορροφητήρας είναι εξοπλισμένος με αισθητήρες πλήρωσης (45). Όταν επιτευχθεί το μέγιστο ύψος πλήρωσης, απενεργοποιείται ο απορροφητήρας αυτόματα και οι δύο ενδείξεις LED A (5) και M (6) αναβοσβήνουν ταυτόχρονα 1 φορά ανά δευτερόλεπτο. Η προστασία από αθέλητη επανεκκίνηση είναι ενεργοποιημένη και μπορεί να απενεργοποιηθεί με την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 1 φορά του απορροφητήρα.

Υπόδειξη: Ελέγχετε τη στάθμη πλήρωσης τακτικά και αδειάζετε το δοχείο έγκαιρα.

Για την απενεργοποίηση του απορροφητήρα, γυρίστε τον γενικό διακόπτη (2) στη θέση 0.

Πιάστε το δοχείο (1) στην πίσω περιοχή λαβής (21) και περιστρέψτε το προς τα εμπρός, για να αδειάσει το υγρό.

##

Μετά από κάθε υγρή αναρρόφηση καθαρίζετε τον αισθητήρα πλήρωσης (45) βλέπε Καθαρισμός του αισθητήρα πλήρωσης (βλέπε εικόνες Q−R).

Για την αποφυγή δημιουργίας μούχλας μετά την υγρή αναρρόφηση:

- Βγάλτε έξω το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (34) και αφήστε το να στεγνώσει καλά.
- Αφαιρέστε το επάνω μέρος του απορροφητήρα (12), ανοίξτε το κάλυμμα του φίλτρου (43) και αφήστε και τα δύο να στεγνώσουν καλά.