# Монтаж

- Витягніть штепсель з розетки, перш ніж виконувати роботи з технічного обслуговування або очищення, налаштовувати пилосмок, міняти приладдя або перш ніж відкласти пилосмок. Ці попереджувальні заходи з техніки безпеки зменшують ризик випадкового запуску пилосмока.

Монтаж приладдя для відсмоктування
Монтаж всмоктувального шланга
Вставляння/виймання пластикового мішка (сухе відсмоктування)
Вставляння/виймання нетканого полотняного фільтрувального мішка (сухе відсмоктування)
Встановлення L-BOXX
Монтаж висувного напрямного кронштейна (приладдя)