# Vzdrževanje in čiščenje

- Pred izvajanjem vzdrževalnih del, čiščenjem, spreminjanjem nastavitev, menjavo pribora ali shranjevanjem sesalnika izvlecite vtič iz vtičnice. S tem previdnostnim ukrepom boste preprečili nenameren zagon sesalnika.

- Za dobro in varno delo naj bodo sesalnik in prezračevalne reže vedno čisti.

Če morate zamenjati priključni kabel, storite to pri servisu Bosch ali pooblaščenem servisu za električna orodja Bosch, da ne pride do ogrožanja varnosti.

- Pri čiščenju in vzdrževanju sesalnika si nadenite protiprašno masko.

Ohišje sesalnika občasno očistite z vlažno krpo.

- Sesalnika ne čistite s stisnjenim zrakom.. S tem lahko poškodujete filter ali druge komponente.

Najmanj enkrat letno mora proizvajalec ali usposobljena oseba izvesti prašnotehnični pregled (npr. ali je filter poškodovan, ali sesalnik tesni in ali nadzorni sistemi brezhibno delujejo).

##

- Vse dele, ki so morda prišli v stik z zdravju škodljivimi snovmi, obravnavajte kot oporečne.
- Preden sesalnik odstranite z območja z zdravju škodljivimi snovmi, zunanjost sesalnika temeljito posesajte, obrišite ali zatesnite.
- Sesalnik očistite, razstavite ali vzdržujte le, če to lahko storite, ne da bi s tem ogrozili sebe ali druge osebe. Med vzdrževanjem in čiščenjem nosite osebno zaščitno opremo. Dela izvajajte le v dobro prezračevanih prostorih.
- Preden razstavite sesalnik, očistite njegovo zunanjost.
- Vse dele sesalnika, ki jih ni mogoče ustrezno očistiti, zavrzite v neprepustnih vrečkah. Upoštevajte veljavne predpise o odstranjevanju tovrstnih odpadkov.
- Ko končate z vzdrževalnimi deli, očistite tudi območje, na katerem ste jih izvajali.

##

Zbiralnik (1) občasno obrišite z običajnim, neabrazivnim čistilnim sredstvom in dovolite, da se popolnoma posuši.

##

- Pri odpiranju pokrova filtra ga primite za zapiralo in poskrbite, da se odprti pokrov filtra zaskoči v navpičnem položaju. Če se pokrov filtra nepričakovano zapre, lahko pride do telesnih poškodb.

Sesalna moč je odvisna od stanja filtra. Filter zato redno čistite.

Poškodovan ploski nagubani filter (34) takoj zamenjajte.

- Povlecite za zapiralo (26) in pokrov filtra (43) dvignite, da se zaskoči v navpičnem položaju.
- Primite za ploski nagubani filter (34) za mostičke in ga snemite tako, da ga povlecite navzgor.
- Z mokro krpo z roba zbiralnika (1) odstranite prah in umazanijo, ki nastane pri odstranjevanju ploskega nagubanega filtra (34).
- Ploski nagubani filter lahko tudi sperete s tekočo vodo.
- Vstavite nov oz. očiščen ploski nagubani filter (34) in pazite, da bo varno in pravilno nameščen.
- Pokrov filtra (43) zaprite, da se slišno zaskoči.

##

- Predfiltra ne smete čistiti.

- Če želite sprostiti pokrov predfiltra, ne segajte od zgoraj med ročaj in sesalnik. Pri tem si lahko ukleščite roko.

Ročaj (42) izvlecite navzgor, da lahko z zadnje strani neovirano dostopate do pokrova predfiltra.

Pritisnite tipko za sprostitev (28) pokrova predfiltra (27) in ga odstranite s predala za predfilter.

Odstranite predfilter (44).

Očistite lamele predfiltra z mehko ščetko.

Predfilter vstavite v pokrov predfiltra (27).

Pokrov predfiltra (27) vstavite v predal za predfilter in ga zaprite.

##

Izvlecite vtič sesalnika iz vtičnice.

Odstranite zgornji del sesalnika (12).

Izpraznite zbiralnik (1).

Plovec (46) premikajte sem in tja oziroma ga nežno otresite, da odstranite umazanijo.

Plovec (46) očistite z mehko krpo.

Po potrebi lahko plovec tudi odstranite iz sesalnika. To storite tako, da pritisnete zaporo (47) in izvlečete plovec (46).

Magnet (48) očistite s ščetko.

Plovec (46) znova vstavite.

##

- Omrežni kabel navijte na nosilec kabla (19).
- Pribor vstavite v temu namenjena držala.
- Nameščeno gibko sesalno cev (29) zvijte v predal za gibko sesalno cev. Oba potezna traka (13) povlecite navzgor in ju zataknite v odprtini za pritrditev.
- S klikom namestite L-BOXX na vpetje (11).
- Odstranite plastično vrečko/filtrsko vrečko iz filca, ko se napolni.
- Sesalnik nosite samo za nosilni ročaj (10).
- Sesalnik odložite na ravna tla v suhem prostoru in ga zavarujte pred nepooblaščeno uporabo.
- Za zapahnitev sprednjih kolesc (17) pritisnite na zavoro za sprednja kolesca (18).
- Za enostavnejše premeščanje sesalnika, ki manj obremenjuje hrbtenico, povsem izpraznite zbiralnik oziroma odstranite napolnjeno plastično vrečko/filtrsko vrečko iz filca.
- Pred potiskanjem ali vlečenjem sesalnika sprostite zavoro za sprednja kolesca (18).
- Sesalnik potiskajte ali vlecite samo za izvlečeni ročaj (42). Po stopnicah sesalnika ne smete vleči za ročaj. Za to uporabite nosilni ročaj.
- Pri nošnji sesalnika po stopnicah poskrbite, da za vami ni drugih oseb, če vam sesalnik za prah slučajno pade iz rok.