# Colocar/quitar la bolsa de plástico (aspiración en seco) (ver figura F)

Abra los dos cierres (15) y retire la parte superior del aspirador (12).

Para la aspiración en seco, coloque una bolsa de plástico (32) en el depósito (1).

Coloque el saco de plástico (32) con la abertura de llenado hacia arriba en el depósito (1).

Asegúrese, que el saco de plástico (32) quede completamente apoyado en las paredes interiores del depósito (1).

Doble el resto del saco de plástico (32) sobre el borde del depósito (1). Asegúrese de que la línea de tope de la bolsa de plástico quede en el borde del depósito y de que las aberturas de paso del aire (33) permanezcan en el depósito.

Vuelva a colocar la parte superior del aspirador (12) y cierre el aspirador con los cierres (15).

- Preste atención a que el aspirador esté siempre bien cerrado.

Cierre la bolsa de plástico, antes de sacarla. Sujete la bolsa por la parte superior y anúdela con una cinta.