# L-BOXXi pealeklõpsamine (vt jn I)

Tolmuimeja transpordiks ning tolmuimeja lisavarustuse ja/või elektrilise tööriista ruumisäästvaks hoidmiseks võite tolmuimeja ülaosale klõpsata L‑BOXXi.

Kinnitage imemisvoolik tolmuimejale (vaata joonist E).

Klõpsake L-BOXX kinnituskohtadele (11).

- Ärge kasutage pealeklõpsatud L‑BOXXiga tolmuimejat imemiseks. Tolmuimeja raskuskese on kõrgemal. Tolmuimeja võib ümber kukkuda. On vigastumis- ja kahjustamisoht.

- Ärge kandke tolmuimejat pealeklõpsatud L‑BOXXi kandesangast. Tolmuimeja on L‑BOXXi kandesanga jaoks liiga raske. On vigastumis- ja kahjustamisoht.