# Kuivaimurointi

## Kertyneen pölyn imurointi

Käynnistä imuri kääntämällä pääkytkin (2) asentoon 1.

Sammuta imuri kääntämällä pääkytkin (2) asentoon 0.

## Suora imurointi sähkötyökalulta (katso kuva L)

- Huoneessa on oltava riittävän tehokas ilmanvaihto, jos poistoilma johdetaan takaisin huoneeseen. Noudata vastaavia maakohtaisia määräyksiä.

Imuri on varustettu sähkötyökalulle tarkoitetulla pistorasialla (4). Tähän pistorasiaan voi liittää ulkoisen sähkötyökalun. Muista huomioida imuriin kytketyn sähkötyökalun suurin sallittu liitäntäteho.

Asenna yhdistelmä-imuadapteri (25) (katso kuva B).

Kytke yhdistelmä-imuadapteri (25) sähkötyökalun pölynpoistoputkeen.

Kytke imurin käynnistys-/pysäytysautomatiikka päälle kääntämällä pääkytkin (2) asentoon 1+.

Käynnistä imuri kytkemällä pistorasiaan (4) liitetty sähkötyökalu päälle. Imuri käynnistyy automaattisesti.

Kytke sähkötyökalu pois päältä, kun haluat sammuttaa imurin.
Käynnistys-/pysäytysautomatiikan jälkikäynti toimii maks. 15 sekunnin ajan, jotta imuri saa imettyä imuletkussa olevan pölyn pois.

Sammuta imuri kääntämällä pääkytkin (2) asentoon 0.

### Pölynpoistojärjestelmän (lisätarvike) käyttäminen

Liitä pölynpoistojärjestelmä imuletkuun (29).

Kun haluat imuroida työstöpölyn pölynpoistojärjestelmän kautta käännä pääkytkin (2) asentoon 1.

Pidä pölynpoistojärjestelmää seinää vasten ja kytke sähkötyökalu päälle. Imurin tuottaman alipaineen ansiosta pölynpoistojärjestelmä pysyy omalla imuvoimallaan seinää vasten.

Sammuta sähkötyökalu ja nosta pölynpoistojärjestelmä varovasti irti seinästä.

Sammuta imuri kääntämällä pääkytkin (2) asentoon 0.