# Imuletkun asentaminen (katso kuva D)

Työnnä imuletku (29) letkun kiinnityskohtaan (3) ja käännä sitä myötäpäivään rajoittimeen asti.

Huomautus: Imuroinnin yhteydessä imuletkua ja -tarvikkeita vastaan hankautuva pöly varaa staattista sähköä, jonka purkautumisen voi tuntea lievinä sähköiskuina (riippuu ympäristöolosuhteista ja omasta herkkyydestä).
Bosch suosittelee yleisesti käyttämään antistaattista imuletkua (lisätarvike) hienopölyjen ja kuivien materiaalien imurointiin.

## Imuletkun kiinnitys imuriin (katso kuva E)

Kääri asennettu imuletku (29) imuletkun lokeroon. Vedä molempia hihnoja (13) ylöspäin ja kiinnitä ne kiinnitysaukkoihin (14).