# Utilizzo conforme

L’aspiratore è concepito per la raccolta, l’aspirazione, il convogliamento e la separazione di polveri asciutte non infiammabili e liquidi non infiammabili. L’aspiratore è stato controllato sotto il profilo della tecnica di aspirazione polveri e corrisponde alla classe di polveri L. È idoneo agli impieghi più gravosi in ambito professionale, ad es. nell’artigianato, nell’industria e nelle officine.

Gli aspiratori della classe di polveri L secondo IEC/EN 60335‑2‑69 devono essere impiegati esclusivamente per la raccolta e l’aspirazione di polveri nocive per la salute con valore limite di esposizione > 1 mg/m³.

Utilizzare l’aspiratore esclusivamente se sono state completamente valutate tutte le funzioni e possono essere effettuate senza limitazioni oppure sono state mantenute le relative istruzioni.