# Zgjidhja e problemeve

- Nëse ndodh një defekt (p.sh dëmtimi i filtrit), fshesa me korrent duhet të fiket menjëherë. Defekti duhet të eliminohet përpara se të rindizet.

Problemi | Zgjidhja
--- | ---
Turbina e thithjes nuk ndizet. | Kontrolloni kordonin e rrymës, spinën e rrymës, siguresën, prizën dhe sensorët e nivelit të mbushjes (45).
Çelësi kryesor (2) është vendosur në "nisje/ndalim automatik". Vendosni çelësin kryesor (2) në simbolin "thithje" ose ndizni veglën elektrike të lidhur në prizë (4).
Turbina thithëse fiket. | Për pastrim të lagësht, ekranet LED A dhe M pulsojnë ngadalë dhe njëkohësisht. Zbrazni kontejnerin (1).
Për pastrim të lagësht, ekranet LED A dhe M pulsojnë shpejt dhe njëkohësisht: Aktivizohet mbrojtja nga mbingarkesa e prizës në fshesë me korrent. Fikeni veglën elektrike.
Fshesa me korrent fiket. | Mbingarkimi i fshesës me korrent për shkak të tejkalimit të tensionit maksimal të prizës në fshesë me korrent: Siguresa mbrojtëse e motorit është fikur. Dërgojeni fshesën me korrent në një qendër të autorizuar shërbimi ndaj klientit Bosch.
Turbina thithëse nuk ndizet më pas zbrazjes së kontejnerit. | Fikeni fshesën me korrent dhe prisni 5 s, pastaj ndizeni përsëri pas 5 s.
Pastroni sensorët e nivelit të mbushjes (45) si dhe hapësirën midis sensorëve të nivelit të mbushjes (45) me një furçë.
Fuqia e thithjes zvogëlohet. | Hiqni bllokimet nga gryka e thithjes, tubi thithës , zorra thithëse (29) ose nga filtri i sheshtë i palosur (34).
Ndryshoni qesen plastike (32)/qesen e filtrit prej pëlhure (40).
Fusni siç duhet kapakun e filtrit (43).
Vendoseni saktë pjesën e sipërme të fshesës me korrent (12) dhe mbyllni lidhësit (15).
Ndryshoni filtrin e sheshtë të palosur (34).
Dalja e pluhurit gjatë thithjes | Kontrolloni instalimin e saktë të filtrit të sheshtë të palosur (34).
Ndryshoni filtrin e sheshtë të palosur (34).
Fikja automatike (thithje e lagësht) nuk funksionon. | Pastroni sensorët e nivelit të mbushjes (45) si dhe hapësirën midis sensorëve të nivelit të mbushjes (45) me një furçë.
Kontrolloni vazhdimisht nivelin e mbushjes.
Pastrimi automatik i filtrit nuk funksionon. | Kaloni në modalitetin manual duke shtypur butonin e pastrimit manual të filtrit (7). Nëse problemi vazhdon, kontaktoni një qendër shërbimi të autorizuar Bosch.
Pastrimi manual i filtrit nuk mund të aktivizohet. | Është aktivizuar mbrojtja nga mbinxehja e fshesës me korrent. Shtypja e vazhdueshme 10 herë e butonit të pastrimit manual të filtrit (7) shkaktoi mbrojtjen nga mbinxehja. Mbrojtja nga mbinxehja anulohet automatikisht pas 20 s. Shtypja e vazhdueshme 30 herë e butonit të pastrimit manual të filtrit (7) shkaktoi mbrojtjen nga mbinxehja. Mbrojtja nga mbinxehja anulohet automatikisht pas 4 minutash. Nëse problemi vazhdon, kontaktoni një qendër shërbimi të autorizuar Bosch.
Pastrimi automatik i filtrit nuk aktivizohet. | Kontaktoni një qendër të autorizuar të shërbimit ndaj klientit Bosch.