# Технически данни

Прахосмукачка за мокро/сухо смучене |  | GAS 400 A | GAS 400 A
--- | --- | --- | ---
Каталожен номер ‎3 601 JM0 ...‎‎‎‎ |  | ‎... 020/... 0F0‎ ‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ ‎... 0K0‎ ‎... 0L0/... 070‎ ‎... 0H0‎ ‎... 030‎ | ‎... 0D0/... 0G0‎ ‎... 0C0‎ ‎... 060‎
Номинална консумирана мощност | W | 1200 | 1200
Честота | Hz | 50–60 | 60
Обем на контейнера (бруто) | l | 40 | 40
Нетен обем (сух) | l | 28 | 26
Нетен обем (течност) | l | 20 | 18
ВакуумA) |
Прахосмукачка | hPa | 200 | 180
Турбина | hPa | 230 | 200
Количество на протичанеA) |
Прахосмукачка | l/s m3/h | 28 100,8 | 26 93,6
Турбина | l/s m3/h | 71,5 257 | 70 252
Прахов клас |  | L | L
ТеглоB) | kg | 14,0 | 14,5
Клас на защита |  | /I | /I
Вид защита |  | IPX4 | IPX4

A)

  измерено с шланг на прахосмукачката Ø 28 mm и 4 m дължина

B)

  Тегло без мрежови проводник и без щепсел

Данните важат за посочените номинални напрежения. При отклоняващи се напрежение и при специфични за отделни изпълнения тези данни могат да варират.

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.

## Контакт върху прахосмукачката

Данни за допустимата мощност на свързване за електроинструмент
‎3 601 JM0 …‎‎‎ | Номинално напрежение | максимална мощност | минимална мощност
--- | --- | --- | ---
‎... 020/... 0F0‎ | 230 V | 2100 W | 100 W
‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ | 220 V | 2100 W | 100 W
‎... 0K0‎ | 220−230 V | 2100 W | 100 W
‎... 0L0/... 070‎ | 220−240 V | 1660 W | 100 W
‎... 0H0‎ | 220 V | 1000 W | 100 W
‎... 030‎ | 230 V | 1100 W | 100 W
‎... 0D0/... 0G0‎ | 127 V | 705 W | 100 W
‎... 0C0‎ | 115 V | 525 W | 100 W
‎... 060‎ | 110 V | 560 W | 100 W

Данни за допустимата мощност на свързване за електроинструмент.
При други специфични за страните модели тези стойности могат да се отклоняват. Моля, спазвайте данните върху щепсела на прахосмукачката.