# การติดตั้งโครงเลื่อนแบบยืดออกได้ (อุปกรณ์เสริม) (ดูภาพประกอบ J−K)

หมายเหตุ: โครงเลื่อนแบบยืดออกได้จะไม่สามารถถอดประกอบออกมา ขณะติดตั้งให้ตรวจดูว่าปรับโครงเลื่อนแบบยืดออกได้ให้อยู่ในแนวเดียวกันอย่างถูกต้อง

ปรับแนวของโครงเลื่อนแบบยืดออกได้ (42) ก่อนการใช้งานโดยดูจากเครื่องหมาย R (ขวา) และ L (ซ้าย)

จัดวางโครงเลื่อนแบบยืดออกได้ (42) เข้าในรางเลื่อนปรับ (20)

กดโครงเลื่อนแบบยืดออกได้ (42) ลงด้านล่างจนสุดแนวขอบจนกระทั่งได้ยินเสียงล็อคเข้าที่

กดปุ่มกด (41) เพื่อปรับความยาวของโครงเลื่อนแบบยืดออกได้ (42)