# Nasazení/vyjmutí plastového vaku (suché sání) (viz obrázek F)

Otevřete oba uzávěry (15) a sejměte horní díl vysavače (12).

Pro suché sání nasaďte do nádoby (1) plastový vak (32).

Plastový vak (32) vložte do nádoby (1) plnicím otvorem nahoru.

Zajistěte, aby plastový vak (32) úplně doléhal na vnitřní stěny nádoby (1).

Zbytek plastového vaku (32) přehněte přes okraj nádoby (1). Dbejte na to, aby upevňovací okraj plastového vaku byl na okraji nádoby a otvory pro průchod vzduchu (33) zůstaly v nádobě.

Znovu nasaďte horní díl vysavače (12) a zavřete vysavač uzávěry (15).

- Dbejte na to, aby byl vysavač vždy dobře zavřený.

Plastový vak před vyjmutím uzavřete. Držte vak nahoře stažený a pomocí pásky ho svažte.