# Verhelpen van storingen

- Als een storing (bijv. filterbreuk) optreedt, dan moet de zuiger onmiddellijk uitgeschakeld worden. Vóór hernieuwde ingebruikname moet de storing verholpen worden.

Probleem | Verhelpen
--- | ---
Zuigturbine start niet. | Controleer netsnoer, netstekker, zekering, stopcontact en niveausensors (45).
Hoofdschakelaar (2) staat op „Automatische start/stop“. Zet de hoofdschakelaar (2) op het symbool „Zuigen“ of schakel het op het stopcontact (4) aangesloten elektrische gereedschap in.
Zuigturbine schakelt uit. | Bij het nat zuigen knipperen de LED-aanduidingen A en M langzaam en tegelijkertijd. Maak het reservoir (1) leeg.
Bij het droog zuigen knipperen de LED-aanduidingen A en M snel en tegelijkertijdg: overbelastingsbeveiliging van het stopcontact op de zuiger is geactiveerd. Schakel het elektrische gereedschap uit.
De zuiger schakelt uit. | Overbelasting van de zuiger door overschrijding van de maximale spanning van het stopcontact op de zuiger: motorbeveiliging is getriggerd. Stuur de zuiger op naar een erkende Bosch klantenservicewerkplaats.
Zuigturbine start niet meer na het leegmaken van het reservoir. | Schakel de zuiger uit en wacht 5 s, schakel deze na 5 s weer in.
Reinig de niveausensors (45) en de tussenruimte van de niveausensors (45) met een borstel.
Zuigkracht wordt minder. | Verwijder verstoppingen uit zuigmond, zuigbuis , zuigslang (29) of harmonicafilter (34).
Wissel de plastic zak (32)/vliesfilterzak (40).
Klik de filterafdekking (43) correct vast.
Breng het bovenstuk van de zuiger (12) correct aan en sluit de sluitingen (15).
Vervang de harmonicafilter (34).
Stoflekkage bij het zuigen | Controleer de correct inbouw van de harmonicafilter (34).
Vervang de harmonicafilter (34).
Automatische uitschakeling (nat zuigen) spreekt niet aan. | Reinig de niveausensors (45) en de tussenruimte van de niveausensors (45) met een borstel.
Controleer voortdurend het vulniveau.
Automatische filterreiniging werkt niet. | Wissel naar de handmatige modus door op de toets handmatige filterreiniging (7) te drukken. Blijft het probleem zich voordoen, neem dan contact op met een erkende Bosch klantenservicewerkplaats.
Handmatige filterreiniging kan niet worden getriggerd. | Oververhittingsbeveiliging van de zuiger is geactiveerd. 10 keer continu drukken op de toets handmatige filterreiniging (7) heeft de oververhittingsbeveiliging getriggerd. De oververhittingsbeveiliging wordt na 20 s automatisch beëindigd. 30 keer continu drukken op de toets handmatige filterreiniging (7) heeft de oververhittingsbeveiliging getriggerd. De oververhittingsbeveiliging wordt na 4 min automatisch beëindigd. Blijft het probleem zich voordoen, neem dan contact op met een erkende Bosch klantenservicewerkplaats.
Automatische filterreiniging wordt niet getriggerd. | Neem contact op met een erkende Bosch klantenservicewerkplaats.