# การติดตั้งติดท่อดูด (ดูภาพประกอบ D)

จัดวางท่อดูด (29) เข้ากับส่วนเชื่อมต่อท่อ (3) และหมุนท่อดูดไปตามเข็มนาฬิกาจนสุด

หมายเหตุ: ในขณะดูดฝุ่นจะมีไฟฟ้าสถิตในท่อดูดและอุปกรณ์ประกอบซึ่งเกิดจากการเสียดสีของฝุ่นละออง และผู้ใช้งานสามารถรู้สึกได้ในรูปแบบของการถ่ายเทประจุไฟฟ้าสถิต (ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและการรับรู้ทางกายภาพ)
เมื่อดูดฝุ่นละเอียดและวัสดุแห้ง โดยปกติ บ๊อช แนะนำให้ใช้ท่อดูดป้องกันไฟฟ้าสถิต (อุปกรณ์ประกอบ)

## การยึดท่อดูดเข้ากับเครื่องดูดฝุ่น (ดูภาพประกอบ E)

หมุนท่อดูด (29) ที่ติดตั้งแล้วเข้าไปในช่องสำหรับต่อท่อดูด ดึงแถบยึด (13) ทั้งสองแถบขึ้นด้านบนแล้วเกี่ยวเข้าในช่องยึด (14)