# Συντήρηση και καθαρισμός

- Τραβήξτε το φις από την πρίζα, προτού συντηρήσετε ή καθαρίσετε τον απορροφητήρα, προτού κάνετε ρυθμίσεις στη συσκευή, αλλάξετε εξαρτήματα ή φυλάξετε τον απορροφητήρα. Αυτά τα προ‌ληπ‌τικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο από τυχόν αθέλητη εκκίνηση του απορροφητήρα.

- Διατηρείτε τον απορροφητήρα και τις σχισμές αερισμού σε καθαρή κατάσταση να μπορείτε για να εργάζεστε καλά και ασφαλώς.

Μια τυχόν αναγκαία αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου πρέπει να διεξαχθεί από τη Bosch ή από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για ηλεκτρικά εργαλεία της Bosch, για να αποφευχθεί έτσι κάθε κίνδυνος της ασφάλειας.

- Κατά τη συντήρηση και τον καθαρισμό του απορροφητήρα φοράτε μια προσωπίδα προστασίας από τη σκόνη.

Καθαρίζετε το περίβλημα του απορροφητήρα κάπου-κάπου με ένα υγρό πανί.

- Μην καθαρίζετε τον απορροφητήρα με πεπιεσμένο αέρα. Το φίλτρο ή άλλα εξαρτήματα μπορεί να υποστούν ζημιά.

Το λιγότερο μία φορά τον χρόνο πρέπει να διεξάγεται ένας τεχνικός έλεγχος του απορροφητήρα από τον κατασκευαστή ή από ένα κατάλληλα καταρτισμένο άτομο (π.χ. έλεγχος του φίλτρου για ζημιές, της στεγανότητας του απορροφητήρα και των διατάξεων ελέγχου για άψογη λειτουργία).

##

- Θεωρήστε όλα τα μέρη, που μπορεί να έχουν έρθει σε επαφή με τις επικίνδυνες για την υγεία ουσίες, ως μολυσμένα.
- Αναρροφήστε, σκουπίστε ή στεγανοποιήστε το εξωτερικό του απορροφητήρα καλά, προτού να τον απομακρύνεται από μια περιοχή με επικίνδυνες για την υγεία ουσίες.
- Καθαρίστε, αποσυναρμολογήστε και συντηρήστε τον απορροφητήρας μόνο, όταν αυτό είναι δυνατόν χωρίς κίνδυνο για εσάς και για άλλα άτομα. Κατά τη συντήρηση και τον καθαρισμό φοράτε προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό. Εκτελέστε τις εργασίες σε έναν καλά αεριζόμενο χώρο.
- Καθαρίστε πρώτα το εξωτερικό του απορροφητήρα, προτού τον αποσυναρμολογήσετε.
- Αποσύρετε όλα τα μέρη του απορροφητήρα, που δεν μπορούν να καθαριστούν ικανοποιητικά, σε αδιαπέραστους σάκους. Προσέξτε εδώ τους ισχύοντες κανονισμούς για την απόσυρση παρόμοιων αποβλήτων.
- Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρίστε την περιοχή συντήρησης.

##

Σφουγγίζετε το δοχείο (1) κάπου-κάπου με μη διαβρωτικό απορρυπαντικό του εμπορίου και αφήστε το να στεγνώσει.

##

- Κατά το άνοιγμα πιάστε το κάλυμμα του φίλτρου από το κλείστρο και προσέξτε, ώστε το ανοιχτό κάλυμμα του φίλτρου να ασφαλίζει στην κατακόρυφη θέση. Σε περίπτωση που πέσει κάτω το κάλυμμα του φίλτρου υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

Η ισχύς αναρρόφησης εξαρτάται από την κατάσταση του φίλτρου. Καθαρίζετε γι' αυτό τακτικά το φίλτρο.

Αντικαταστήστε αμέσως ένα χαλασμένο επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (34).

- Τραβήξτε το κλείστρο (26) και στρέψτε το κάλυμμα του φίλτρου (43) προς τα πάνω, μέχρι να ασφαλίσει στην κάθετη θέση.
- Πιάστε το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (34) από τις νευρώσεις και βγάλτε το έξω προς τα επάνω.
- Απομακρύνετε τη σκόνη και τη ρύπανση, που προκύπτει κατά την αφαίρεση του επίπεδου πτυχωτού φίλτρου (34), με ένα υγρό πανί από το χείλος του δοχείου (1).
- Το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο μπορεί να ξεπλυθεί κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Τοποθετήστε ένα νέο ή καθαρό επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (34) και προσέξτε εδώ την ασφαλή και σωστή προσαρμογή.
- Κλείστε το κάλυμμα του φίλτρου (43), έτσι ώστε να ασφαλίσει με τον χαρακτηριστικό ήχο.

##

- Το προφίλτρο δεν επιτρέπεται να καθαριστεί υγρά.

- Μην πιάσετε από πάνω μεταξύ του βραχίονα οδήγησης και του απορροφητήρα, για την απασφάλιση του καλύμματος του προφίλτρου. Διαφορετικά μπορεί να μαγκώσετε το χέρι σας.

Τραβήξτε τον βραχίονα οδήγησης (42) προς τα πάνω, μέχρι το κάλυμμα του προφίλτρου να είναι ελεύθερα προσβάσιμο από πίσω.

Πατήστε το πλήκτρο απασφάλισης (28) του καλύμματος του προφίλτρου (27) και αφαιρέστε το από τη θήκη προφίλτρου.

Αφαιρέστε το προφίλτρο (44).

Βουρτσίστε τα φυλλαράκια του προφίλτρου με μια μαλακιά βούρτσα.

Τοποθετήστε το προφίλτρο στο κάλυμμα του προφίλτρου (27).

Τοποθετήστε το κάλυμμα του προφίλτρου (27) στη θήκη προφίλτρου και κλείστε το.

##

Τραβήξτε το φις του απορροφητήρα από την πρίζα του ρεύματος.

Αφαιρέστε το επάνω μέρος του απορροφητήρα (12).

Αδειάστε το δοχείο (1).

Κινήστε τον πλωτήρα (46) ή κτυπήστε τον ελαφρά, για να απομακρύνετε τη ρύπανση.

Καθαρίστε τον πλωτήρα (46) με ένα μαλακό πανί.

Όταν χρειάζεται, μπορείτε επίσης να αφαιρέσετε τον πλωτήρα . Πατήστε γι’ αυτό στην ασφάλιση (47) και αφαιρέστε έξω τον πλωτήρα (46).

Καθαρίστε τον μαγνήτη (48) με μια βούρτσα.

Τοποθετήστε ξανά τον πλωτήρα (46).

##

- Τυλίξτε το ηλεκτρικό καλώδιο γύρω από το στήριγμα καλωδίου (19).
- Τοποθετήστε τα εξαρτήματα στα προβλεπόμενα γι’ αυτό στηρίγματα.
- Τυλίξτε τον συναρμολογημένο εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης (29) στη θήκη του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης. Τραβήξτε τους δύο ιμάντες έλξης (13) προς τα πάνω και αγκιστρώστε τους στα ανοίγματα στερέωσης.
- Τοποθετήστε το L-Boxx στις υποδοχές (11).
- Αφαιρέστε τον πλαστικό σάκο/σάκο φίλτρου κετσέ, μόλις γεμίσει.
- Μεταφέρετε τον απορροφητήρα μόνο από τη λαβή μεταφοράς (10).
- Φυλάξτε τον απορροφητήρα σε έναν στεγνό χώρο με επίπεδο δάπεδο και ασφαλίστε τον από τυχόν αναρμόδια χρήση.
- Για την ακινητοποίηση των τροχίσκων οδήγησης (17) πατήστε κάτω το φρένο των τροχίσκων οδήγησης (18).
- Για μια εύκολη και ξεκούραστη για την πλάτη του χρήστη μεταφορά του απορροφητήρα αδειάστε το δοχείο εντελώς ή αποσύρετε τον γεμάτο πλαστικό σάκο/σάκο φίλτρου κετσέ.
- Απασφαλίστε το φρένο των τροχίσκων οδήγησης (18), για να σπρώξετε ή για να τραβήξετε τον απορροφητήρα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τον εκτεταμένο βραχίονα οδήγησης (42) για να σπρώξετε ή να τραβήξετε τον απορροφητήρα. Δεν επιτρέπεται ο απορροφητήρας να τραβιέται πάνω από τις ακμές των σκαλοπατιών με τον βραχίονα οδήγησης. Γι’ αυτό πρέπει να χρησιμοποιηθεί η λαβή μεταφοράς.
- Κατά τη μεταφορά του απορροφητήρα στις σκάλες, προσέξτε να μη βρίσκεται κανένα άλλο άτομο απευθείας πίσω σας, σε περίπτωση που ο απορροφητήρας πέσει απροσδόκητα.