# Montáž vyťahovacej rúčky (príslušenstvo) (pozri obrázky J−K)

Upozornenie: Vyťahovaciu rúčku nemožno odmontovať. Pri montáži dávajte pozor na správne nasmerovanie rúčky.

Pred nasadením nasmerujte rúčku (42) podľa značiek R (vpravo) a L (vľavo).

Zasuňte rúčku (42) do vodiacich líšt (20).

Tlačte rúčku (42) až po dorazovú líniu smerom dole, kým sa rúčka počuteľne nezaistí.

Stlačte stláčací gombík (41), ak chcete zmeniť dĺžku rúčky (42).