# Märgimemine

- Ärge imege tolmuimejaga tule- või plahvatusohtlikke vedelikke, näiteks bensiini, õli, alkoholi, lahusteid. Ärge imege kuuma, põlevat ega plahvatusohtlikku tolmu. Ärge kasutage tolmuimejat plahvatusohuga ruumides. Tolm, aur ja vedelikud võivad süttida või plahvatada.

- Tolmuimejat ei tohi kasutada veepumbana. Tolmuimeja on ette nähtud vee- ja õhusegu äraimemiseks.

Suunis: Vastavus läbilaskeastmele (tolmuklass L) esitatud nõuetele on tõendatud ainult kuivimemise korral.

##

Tühjendage anum (1) ja eemaldage plastkott (32) või fliisist filtrikott (40).

Kontrollige täitetaseme anduritel (45) määrdumise puudumist. Ainult puhas täitetaseme andur võimaldab tolmuimeja automaatset väljalülitamist anuma täis täitetaseme saavutamisel vaadake Täitetaseme anduri puhastamine (vaata jooniseid Q−R).

- Märgimemise kestel peab automaatne filtripuhastus olema inakiveeritud.

Vajutage automaatse filtripuhastuse nuppu (8), et aktiveerida käsitsi filtripuhastus vaadake Filtri puhastamine käsitsi. Sellega inaktiveeritakse automaatne filtripuhastus ja LED-näit A (5) kustub.

##

HOIATUS

Vahu või vee eraldumise korral lülitage tolmuimeja kohe välja ja tühjendage mahuti. Vastasel korral võib tolmuimeja kahjustada saada.

Tolmuimeja sisselülitamiseks keerake pealüliti (2) asendisse 1.

Tolmuimeja on varustatud täitetaseme anduritega (45). Kui saavutatakse maksimaalne täitekõrgus, lülitub tolmuimeja automaatselt välja ja mõlemad LED-näidud A (5) ja M (6) vilguvad üheaegselt 1 kord sekundis. Taaskäivituskaitse on aktiveeritud ja seda saab tolmuimeja 1-kordse sisse-/väljalülitamisega inaktiveerida.

Suunis: kontrollige täitetaset korrapärselt ja tühjendage anum õigeaegselt.

Tolmuimeja väljalülitamiseks keerake pealüliti (2) asendisse 0.

Hoidke anumat (1) tagumisest haardepiirkonnast (21) ja kallutage vedelikust tühjendamiseks ettepoole.

##

Puhastage iga märgimemise järel täitetaseme andur (45) vaadake Täitetaseme anduri puhastamine (vaata jooniseid Q−R).

Märgimemise järel hallituse tekkimise vältimiseks:

- Võtke voldikfilter (34) välja ja laske sel hästi kuivada.
- Eemaldage tolmuimeja ülaosa (12), avage filtri kate (43) ja laske mõlemal hästi kuivada.