# Montering

- Trekk støpslet ut av stikkontakten før vedlikehold og rengjøring av sugeren, før det skal foretas innstillinger på den, og før skifte av tilbehørsdeler og oppbevaring av sugeren. Dermed hindrer du at sugeren kan startes utilsiktet.

Montere sugetilbehør
Montere sugeslangen
Sette inn/ta ut plastsekken (tørrsuging)
Sette inn/ta ut fleecefilterposen (tørrsuging)
Feste L-BOXX
Montere den uttrekkbare styrebøylen (tilbehør)