# L-BOXX uždėjimas (žr. I pav.)

Norėdami siurblį transportuoti, siurblio papildomą įrangą ir/arba elektrinį įrankį sandėliuoti taip, kad užimtų nedaug vietos, ant siurblio viršutinės dalies galite uždėti ir užfiksuoti L‑BOXX.

Siurbimo žarną pritvirtinkite prie siurblio (žr. E pav.).

L-BOXX užfiksuokite (11) įtvaruose.

- Nesiurbkite su užfiksuotu L-BOXX. Tokiu atveju siurblio svorio centras pasislenka aukštyn. Siurblys gali parvirsti. Iškyla sužalojimo ir pažeidimų pavojus.

- Neneškite siurblio už užfiksuoto L-BOXX rankenos. Siurblys L-BOXX rankenai yra per sunkus. Iškyla sužalojimo ir pažeidimų pavojus.