# 플리스 필터 봉투 끼우기/빼내기(건식 흡입)(그림 G−H 참조)

먼지 등급 L에 해당하는 물질을 건식 흡진할 때는 플리스 필터 봉투 (40) (액세서리)를 사용할 수 있습니다.

노출 한계값 ≥ 1 mg/m3(분진 등급 L과 일치)이 적용/미적용된 재료를 흡입하는 경우, 직접 용기에 흡입할 수 있습니다.

지침: 플리스 필터 봉투를 사용할 때는 자동 필터 청소 기능을 끄십시오 참조 자동/수동 필터 청소(그림 M 참조).

경고

진공청소기에는 건강에 유해한 분진이 포함되어 있습니다. 분진 수집 용기 제거를 비롯하여 비우는 작업 및 유지보수 작업 시에는 전문 기술자를 통해서만 진행하십시오. 해당 보호 장비를 착용해야 합니다. 필터 시스템을 조심스럽게 끼우지 않고 완벽하지 않은 상태에서 진공청소기를 작동시키지 마십시오. 건강을 해칠 수 있습니다.

잠금쇠 (15) 를 풀고 청소기 상부 (12) 를 분리하십시오.

끼울 때는 플리스 필터 봉투 (40) 를 플리스 필터 봉투 홀더 (39) 에 끼운 뒤 플리스 필터 봉투 (40) 와 플리스 필터 봉투 홀더 (39) 를 용기 (1) 안에 넣으십시오.

빼낼 때는 잠금장치를 당겨서, 가득 찬 플리스 필터 봉투의 구멍을 밀봉하십시오. 밀봉된 플리스 필터 봉투 (40) 를 플리스 필터 봉투 홀더 (39) 에서 빼낸 뒤 청소기 밖으로 꺼내십시오.

청소기 상부 (12) 를 다시 끼운 뒤 잠금쇠 (15) 를 닫아서 용기 (1) 를 청소기 상부 (12) 와 연결하십시오.