# Priežiūra ir valymas

- Prieš pradėdami siurblio techninės priežiūros, valymo ar reguliavimo darbus, keisdami papildomą įrangą arba norėdami siurblį sandėliuoti, iš kištukinio lizdo ištraukite kištuką. Ši atsargumo priemonė apsaugos jus nuo netikėto siurblio įsijungimo.

- Kad galėtumėte gerai ir saugiai dirbti, pasirūpinkite, kad ventiliacinės angos ir siur‌blys būtų švarūs.

Jei reikia pakeisti maitinimo laidą, dėl saugumo sumetimų tai turi būti atliekama Bosch įmonėje arba įgaliotose Bosch elektrinių įrankių remonto dirbtuvėse.

- Atlikdami siurblio priežiūros ar valymo darbus, dėvėkite respiratorių.

Retkarčiais nuvalykite siurblio korpusą drėgna šluoste.

- Nevalykite siurblio suslėgtuoju oru. Gali būti pažeisti filtras ir kiti komponentai.

Bent kartą metuose gamintojas ar įgaliotas asmuo privalo atlikti siurblio techninių savybių, susijusių su dulkių surinkimu, patikrinimą (pvz., ar nepažeistas filtras, ar sandarus siurblys sandarus, ar nepriekaištingai veikia kontrolinis įtaisas).

##

- Visas dalis, kurios galėjo kontaktuoti su sveikatai kenksmingomis medžiagomis, laikykite užterštomis.
- Prieš išnešdami siurblį iš zonos, kurioje yra sveikatai kenksmingų medžiagų, išsiurbkite, nuvalykite arba užsandarinkite jo išorę.
- Siurblį valykite, išmontuokite ir atlikite jo techninę priežiūrą tik tada, jei tai nepavojinga nei jums, nei kitiems asmenims. Atlikdami techninės priežiūros ir valymo darbus dėvėkite asmenines apsaugines priemones. Darbus atlikite gerai vėdinamoje patalpoje.
- Prieš siurblį išmontuodami, pirmiausia nuvalykite jo išorę.
- Visas užterštas dalis, kurių nebegalima tinkamai išvalyti, šalinkite nepralaidžiuose maišeliuose. Būtina laikytis galiojančių tokio tipo atliekų šalinimo taisyklių.
- Baigę darbus išvalykite techninės priežiūros zoną.

##

Rezervuarą (1) retkarčiais išvalykite įprastu, neabrazyviniu valikliu ir palikite išdžiūti.

##

- Atidarydami fiksavimo liežuvėliu, laikykite už filtro dangčio ir stebėkite, kad atidarytas filtro dangtis užsifiksuotų vertikalioje padėtyje. Krentant filtro dangčiui iškyla sužalojimo pavojus.

Siurbimo galia priklauso nuo filtro būsenos. Todėl filtrą reguliariai valykite.

Pažeistą klostytą filtrą (34) nedelsdami pakeiskite.

- Traukite už uždarymo liežuvėlio (26) ir lenkite filtro dangtį (43) aukštyn, kol jis užsifiksuos vertikalioje padėtyje.
- Paimkite plokščią klostytą filtrą (34) už viršutinio krašto ir traukdami į viršų išimkite.
- Drėgnu skudurėliu nuo rezervuaro (1) briaunos pašalinkite dulkes ir nešvarumus, kurie nubyra išimant plokščią klostytą filtrą (34).
- Plokščią klostytą filtrą galima praskalauti po tekančiu vandeniu.
- Įstatykite naują ar išvalytą plokščią klostytą filtrą (34) ir patikrinkite, ar jis tinkamai įsistatė.
- Uždenkite filtro dangtį (43) – turite girdėti, kaip jis užsifiksuoja.

##

- Pirminį filtrą šlapiuoju būdu valyti draudžiama.

- Norėdami atblokuoti pirminio filtro dangtį, nekiškite rankos iš viršaus tarp kreipiamosios rankenos ir siurblio. Jūsų ranka gali užstrigti.

Pakelkite kreipiamąją rankeną (42) aukštyn, kad pirminį filtrą galėtumėte laisvai pasiekti iš nugaros.

Paspauskite pirminio filtro dangčio (27) atblokavimo mygtuką (28) ir išimkite jį iš pirminio filtro skyriaus.

Išimkite pirminį filtrą (44).

Pirminio filtro briaunas nuvalykite minkštu šepečiu.

Pirminį filtrą įdėkite į pirminio filtro dangtį (27).

Pirminio filtro dangtį (27) įstatykite į pirminio filtro skyrių ir jį uždenkite.

##

Iš kištukinio lizdo ištraukite siurblio kištuką.

Nukelkite siurblio viršutinę dalį (12).

Ištuštinkite rezervuarą (1).

Pajudinkite plūdurą (46) arba jį atsargiai pastuksenkite, kad pašalintumėte nešvarumus.

Plūdurą (46) valykite minkštu skudurėliu.

Jei reikia, plūdurą galite išimti. Tuo tikslu paspauskite fiksatorių (47) ir išimkite plūdurą (46).

Nuvalykite magnetą (48) šepečiu.

Vėl įstatykite plūdurą (46).

##

- Maitinimo laidą susukite ant laido laikiklio (19).
- Papildomą įrangą įstatykite į jai skirtus laikiklius.
- Sumontuotą siurbimo žarną (29) susukite siurbimo žarnos dėtuvėje. Abi juostas (13) patraukite aukštyn ir užkabinkite jas tvirtinimo angose.
- L-BOXX užfiksuokite (11) įtvaruose.
- Išimkite plastikinį maišelį/neaustinės medžiagos filtruojamąjį maišelį, jei jie pilni.
- Siurblį neškite tik laikydami už rankenos (10).
- Siurblį pastatykite sausoje patalpoje ant lygių grindų ir imkitės priemonių, kad juo nesinaudotų pašaliniai asmenys.
- Norėdami užfiksuoti vairuojamuosius ratukus (17), paspauskite žemyn vairuojamųjų ratukų stabdį (18).
- Kad siurblį būtų lengviau transportuoti ir kad tausotumėte nugarą, visiškai ištuštinkite rezervuarą arba pašalinkite pilną plastikinį maišelį/neaustinės medžiagos filtruojamąjį maišelį.
- Norėdami pastumti arba patraukti siurblį, atblokuokite vairuojamuosius ratukus (18).
- Siurblį stumkite arba traukite tik laikydami už kreipiamosios rankenos (42). Per laiptus laikant už kreipiamosios rankenos siurblį traukti draudžiama.Tokiu atveju reikia naudotis rankena prietaisui nešti.
- Atkreipkite dėmesį į tai, kad nešant siurblį laiptais už jūsų nebūtų kito asmens, jei siurblys netikėtai nukristų.