# Монтиране на шланг на прахосмукачката (вж. фиг. D)

Поставете шланга на прахосмукачката (29) на щуцера (3) и го завъртете по посока на часовника до упор.

Указание: Вследствие на триенето на праха в шланга и дюзите по време на работа се образува електростатичен заряд, който потребителят може да усети под формата на статичен разряд (в зависимост от условията в средата за работа и индивидуалната чувствителност).
Като цяло Bosch препоръчват антистатичен шланг на прахосмукачката (принадлежност) при смучене на фини прахове и сухи материали.

## Закрепете шланга на прахосмукачката към прахосмукачката (вж. фиг. E)

Намотайте монтирания шланг на прахосмукачката (29) в отделението за шланга. Изтеглете двете ленти (13) нагоре и ги закачете в отворите за закрепване (14).