# Символы

Следующие символы могут быть важны при эксплуатации Вашего пылесоса. Запомните, пожалуйста, эти символы и их значение. Правильное понимание символов поможет Вам лучше и надежней использовать пылесос.

Символы и их значение
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочтите все указания и инструкции по тех‌нике безопасности. Несоблюдение указаний по технике безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или тяжелым травмам.
| Пылесос класса L в соответствии с IEC/EN 60335-2-69 для удаления сухой вредной для здоровья пыли с пограничным значением экспозиционной дозы > 1 мг/м³
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Пылесос содержит вредную для здоровья пыль. Процедуры опорожнения и техобслуживания, включая извлечение контейнера для пыли, разрешается проводить только силами специалистов. Необходимо соответствующее защитное снаряжение. Не эксплуатируйте пылесос без полной и качественно установленной фильтрующей системы. Иначе вы подвергнете опасности свое здоровье.
| Устанавливать не более одного кейса L‑BOXX. Масса кейса L‑BOXX вместе с его содержимым не должна превышать 15 кг.
| Не подвешивайте пылесос на крюк крана, напр., для транспортировки. Пылесос не пригоден для подъема краном. Это чревато травмами и повреждением пылесоса.
| Не садитесь и не вставайте на пылесос, а также не используйте его в качестве лестницы. Пылесос может опрокинуться или повредиться. Существует опасность травм.
| A Светодиодный индикатор режима автоматической очистки фильтра
| M Светодиодный индикатор режима ручной очистки фильтра
| Кнопка включения/выключения автоматической очистки фильтра
| Кнопка включения/выключения ручной очистки фильтра
| Автоматическое включение/выключение Всасывание пыли, возникающей при работе с подключенными электроинструментами Пылесос включается автоматически, а его выключение происходит с задержкой по времени. Розетка на пылесосе находится под постоянным напряжением.
| Выключение Розетка на пылесосе обесточена.
| Всасывание Всасывание отложений пыли и пыли из системы пылеудаления. Розетка на пылесосе находится под постоянным напряжением.
| Мин./Макс. Плавное регулирование мощности всасывания: максимальная мощность всасывания для применения в условиях сильной запыленности пониженная мощность всасывания для применения в условиях незначительного запыления и для регулирования силы присасывания между подключенным электроинструментом и поверхностью обрабатываемой детали (например, при шлифовании)
| На этом пылесосе активирована регистрация данных.
| Указание максимально допустимой общей потребляемой мощности подключенного электроинструмента (в зависимости от страны)