# إدخال كيس بلاستيكي/إخراجه (الشفط الجاف) (انظر الصورة F)

افتح القفلين (15) واخلع الجزء العلوي للشافطة (12).

للشفط الجاف قم بإدخال كيس بلاستيكي (32) في الوعاء (1).

ضع الكيس البلاستيكي (32) في الوعاء (1) بينما فتحة الملء موجهة لأعلى.

تأكد أن الكيس البلاستيكي (32) ملتصق تماما بالجدران الداخلية للوعاء (1).

اطو بقية الكيس البلاستيكي (32) فوق حافة الوعاء (1). احرص على أن يكون خط مصد الكيس البلاستيكي على حافة الوعاء وعلى أن تظل فتحات تدفق الهواء (33) بالوعاء.

أعد تركيب الجزء العلوي للشافطة (12) وقم بإغلاق الشافطة باستخدام الأقفال (15).

- تأكد دائمًا أن الشافطة مغلقة بشكل جيد.

قم بإغلاق الكيس البلاستيكي قبل إخراجه. أمسك فتحة الكيس من أعلى واستخدم شريط لربط الكيس.