# Suché sání

## Vysávání usazeného prachu

Pro zapnutí vysavače otočte hlavní vypínač (2) do polohy 1.

Pro vypnutí vysavače otočte hlavní vypínač (2) do polohy 0.

## Odsávání prachu, který vzniká u běžícího elektrického nářadí (viz obrázek L)

- Pokud se výstupní vzduch vrací zpátky do místnosti, musí se v místnosti zajistit dostatečná míra výměny vzduchu. Dodržujte příslušné národní předpisy.

Ve vysavači je integrovaná zásuvka pro elektrické nářadí (4). Do této zásuvky můžete zapojit externí elektrické nářadí. Dodržujte maximální přípustný příkon připojeného elektrického nářadí.

Namontujte kombinovaný odsávací adaptér (25) (viz obrázek B).

Nasaďte kombinovaný odsávací adaptér (25) na odsávací hrdlo elektrického nářadí.

Pro zapnutí automatického zapnutí/vypnutí vysavače otočte hlavní vypínač (2) do polohy 1+.

Pro zapnutí vysavače zapněte elektrické nářadí, které je zapojené do zásuvky (4). Vysavač se automaticky zapne.

Pro ukončení odsávání vypněte elektrické nářadí.
Funkce doběhu u automatického zapnutí/vypnutí běží ještě dalších 15 sekund, aby se ze sací hadice odsál zbytek prachu.

Pro vypnutí vysavače otočte hlavní vypínač (2) do polohy 0.

### Použití odsávacího systému (příslušenství)

Připojte odsávací systém k sací hadici (29).

Pro odsávání prachu pomocí odsávacího systému otočte hlavní vypínač (2) do polohy 1.

Podržte odsávací systém na stěně a zapněte elektrické nářadí. Odsávací systém drží samostatně díky vytvořenému podtlaku.

Vypněte elektrické nářadí a opatrně odstraňte odsávací systém ze stěny.

Pro vypnutí vysavače otočte hlavní vypínač (2) do polohy 0.