# การแก้ไขความขัดข้อง

- หากเกิดความผิดปกติขึ้น (ต. ย. เช่น ตัวกรองเสียหาย) ต้องปิดสวิทช์เครื่องดูดฝุ่นทันที ต้องแก้ไขความผิดปกติก่อนเริ่มทำงานต่อไป

ปัญหา | มาตรการแก้ไข
--- | ---
เทอร์ไบน์ดูดไม่เริ่มทำงาน | ตรวจสอบสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ ฟิวส์ เต้าเสียบ และเซ็นเซอร์ปริมาณบรรจุ (45)
สวิทช์หลัก (2) อยู่ที่ "Start/Stop อัตโนมัติ“ สับสวิทช์หลัก (2) ไปที่สัญลักษณ์ "ระบบดูดฝุ่น" หรือเปิดใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับเต้าเสียบ (4)
กังหันดูดปิดสวิทช์ | ขณะดูดฝุ่นเปียก ไฟแสดงผล LED A และ M กะพริบช้าๆ พร้อมกัน ถ่ายถังบรรจุ (1)
ขณะดูดฝุ่นแห้ง ไฟแสดงผล LED A และ M กะพริบเร็วพร้อมกัน: ระบบป้องกันการใช้งานเกินพิกัดของเต้าเสียบเปิดการทำงาน ปิดใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า
เครื่องดูดฝุ่นปิดการทำงาน | เกิดการทำงานเกินพิกัดของเครื่องดูดฝุ่นจากแรงดันไฟฟ้าที่ถึงระดับสูงสุดของเต้าเสียบที่เครื่องดูดฝุ่น: ฟิวส์ป้องกันมอเตอร์ถูกกระตุ้นให้ทำงาน โปรดส่งเครื่องดูดฝุ่นไปยังศูนย์บริการของ Bosch ที่ผ่านการรับรอง
เทอร์ไบน์ดูดไม่เริ่มทำงานอีกครั้งหลังจากถ่ายถังบรรจุแล้ว | ปิดสวิทช์เครื่องดูดฝุ่นและรอ 5 วินาที หลังจาก 5 วินาทีให้เปิดสวิทช์อีกครั้ง
ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ปริมาณบรรจุ (45) รวมทั้งพื้นที่ระหว่างเซ็นเซอร์ปริมาณบรรจุ (45) โดยใช้แปรง
พลังดูดลดลง | นำเอาสิ่งอุดตันออกจากหัวดูด ท่อดูดแข็ง ท่อดูด (29) หรือตัวกรองแบบจีบเรียบ (34)
เปลี่ยนถุงพลาสติก (32)/ถุงกรองผ้าฟลีซ (40)
จัดวางฝาครอบชุดกรอง (43) ให้เข้าล็อคอย่างถูกต้อง
สวมส่วนบนของเครื่องดูดฝุ่น (12) ให้ถูกต้องและปิดตัวล็อค (15)
เปลี่ยนตัวกรองแบบจีบเรียบ (34)
ฝุ่นลอดออกมาขณะดูด | ตรวจสอบว่าติดตั้งตัวกรองแบบจีบเรียบ (34) อย่างถูกต้อง
เปลี่ยนตัวกรองแบบจีบเรียบ (34)
ระบบปิดสวิทช์อัตโนมัติ (การดูดเปียก) ไม่ตอบสนอง | ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ปริมาณบรรจุ (45) รวมทั้งพื้นที่ระหว่างเซ็นเซอร์ปริมาณบรรจุ (45) โดยใช้แปรง
ตรวจสอบระดับเติมตลอดเวลา
ระบบทำความสะอาดตัวกรองอัตโนมัติไม่ทำงาน | เปลี่ยนเข้าสู่โหมดแมนนวลโดยกดที่ปุ่มทำความสะอาดตัวกรองด้วยตนเอง (7). หากยังคงเกิดปัญหาเดิมอยู่ ให้ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าที่ได้รับอนุญาตจาก Bosch
การทำความสะอาดตัวกรองด้วยตนเองไม่เริ่มการทำงาน | ระบบป้องกันความร้อนสูงเกินของเครื่องดูดฝุ่นถูกเปิดใช้งาน การกดปุ่มทำความสะอาดตัวกรองด้วยตนเอง (7) อย่างต่อเนื่อง 10 ครั้งกระตุ้นให้ระบบป้องกันความร้อนสูงเกินเปิดการทำงาน ระบบป้องกันความร้อนสูงเกินจะถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติหลังเวลาผ่านไป 20 วินาที การกดปุ่มทำความสะอาดตัวกรองด้วยตนเอง (7) อย่างต่อเนื่อง 30 ครั้งกระตุ้นให้ระบบป้องกันความร้อนสูงเกินเปิดการทำงาน ระบบป้องกันความร้อนสูงเกินจะถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติหลังเวลาผ่านไป 4 นาที หากยังคงเกิดปัญหาเดิมอยู่ ให้ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าที่ได้รับอนุญาตจาก Bosch
การทำความสะอาดตัวกรองโดยอัตโนมัติไม่เริ่มการทำงาน | โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าที่ได้รับอนุญาตจาก Bosch