# Uklanjanje smetnji

- Ako se pojavi smetnja (npr. lom filtra), usisavač trebate odmah isključiti. Prije ponovnog puštanja u rad trebate ukloniti smetnju.

Smetnja | Pomoć
--- | ---
Usisna turbina se ne pokreće. | Provjerite mrežni kabel, mrežni utikač, osigurač, utičnicu i senzore stanja napunjenosti (45).
Glavna sklopka (2) je u položaju „Automatsko pokretanje/zaustavljanje“. Stavite glavnu sklopku (2) na simbol „Usisavanje“ odn. uključite električni alat priključen na utičnicu (4).
Usisna turbina se isključuje. | Tijekom mokrog usisavanja LED indikatori A i M polako trepere istovremeno. Ispraznite spremnik (1).
Tijekom suhog usisavanja LED indikatori A i M brzo trepere istovremeno: Zaštita od preopterećenja utičnice na usisavaču je aktivirana. Isključite električni alat.
Usisavač se isključuje. | Preopterećenje usisavača zbog prekoračenja maksimalnog napona utičnice na usisavaču: Motorni zaštitni osigurač je aktiviran. Pošaljite usisavač u ovlašteni Bosch servis.
Usisna turbina se ponovno ne pokreće nakon pražnjenja spremnika. | Isključite usisavač i pričekajte 5 s, nakon 5 s ponovno ga uključite.
Senzore stanja napunjenosti (45) kao i prostor između senzora stanja napunjenosti (45) očistite četkom.
Usisna snaga slabi. | Uklonite začepljenja iz usisne sapnice, usisne cijevi, usisnog crijeva (29) ili plosnatog naboranog filtra (34).
Zamijenite plastičnu vrećicu (32)/filtarsku vrećicu od flisa (40).
Ispravno uglavite poklopac filtra (43).
Ispravno stavite gornji dio usisavača (12) i zatvorite zatvarače (15).
Zamijenite plosnati naborani filtar (34).
Prašina izlazi prilikom usisavanja | Provjerite je li plosnati naborani filtar (34) ispravno umetnut.
Zamijenite plosnati naborani filtar (34).
Automatika isključivanja (mokro usisavanje) se ne aktivira. | Senzore stanja napunjenosti (45) kao i prostor između senzora stanja napunjenosti (45) očistite četkom.
Stalno provjeravajte stanje napunjenosti.
Automatsko čišćenje filtra ne radi. | Prebacite se u ručni način pritiskom na tipku za ručno čišćenje filtra (7). Ako problem dalje postoji, kontaktirajte ovlašteni Bosch servis.
Ručno čišćenje filtra ne može se aktivirati. | Zaštita od pregrijavanja usisavača je aktivirana. Kontinuiranim pritiskom na tipku za ručno čišćenje filtra (7) 10 puta aktivirala se zaštita od pregrijavanja. Zaštita od pregrijavanja automatski se ukida nakon 20 s. Kontinuiranim pritiskom na tipku za ručno čišćenje filtra (7) 30 puta aktivirala se zaštita od pregrijavanja. Zaštita od pregrijavanja automatski se ukida nakon 4 min. Ako problem dalje postoji, kontaktirajte ovlašteni Bosch servis.
Automatsko čišćenje filtra neće se aktivirati. | Kontaktirajte ovlašteni Bosch servis.