# Символи

Наведені нижче вказівки можуть знадобитися вам при користуванні пилосмоком. Будь ласка, запам’ятайте ці символи та їхнє значення. Дотримання наведених вказівок допоможе вам правильно та безпечно користуватися пилосмоком.

Символи та їхнє значення
| ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Прочитайте всі вказівки з техніки безпеки та інструкції. Невиконання вказівок з техніки безпеки та інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або важких серйозних травм.
| Пилосмок класу L згідно з IEC/EN 60335-2-69 для сухого відсмоктування шкідливого для здоров’я пилу з граничним значенням експозиційної дози > 1 мг/м³
| ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Пилосмок містить шкідливий для здоров’я пил. Процедури спорожнення та технічного обслуговування, включаючи видалення ємності для пилу, можуть виконувати лише фахівці. Необхідне відповідне захисне спорядження. Не експлуатуйте пилосмок без повної та належно встановленої фільтрувальної системи. Інакше ви наражатимете на небезпеку своє здоров’я.
| Встановлювати не більше одного кейса L-BOXX. Вага кейса L-BOXX разом з наповненням не має перевищувати 15 кг.
| Не підвішуйте пилосмок на гак крана, напр., для транспортування. Пилосмок не пристосований для переміщення краном. Існує небезпека травм і пошкодження.
| Не ставайте і не сідайте на пилосмок, а також не використовуйте його в якості драбини. Інакше пилосмок може перекинутися і пошкодитись. Існує небезпека отримання травм.
| A Світлодіодний індикатор режиму автоматичного очищення фільтра
| M Світлодіодний індикатор режиму ручного очищення фільтра
| Кнопка активації режиму автоматичного очищення фільтра
| Кнопка активації режиму ручного очищення фільтра
| Автоматика пуску та зупинки Всмоктування пилу від працюючих електроінструментів Пилосос вмикається автоматично і знову вимикається із встановленою часовою затримкою. Розетка пилососа постійно знаходиться під напругою.
| Вимкнення Розетка пилососа вимкнена.
| Всмоктування Відсмоктування осадженого пилу та пилу з витяжної системи. Розетка пилососа постійно знаходиться під напругою.
| Min/Max Плавне регулювання потужності всмоктування: максимальна потужність всмоктування для використання в умовах сильної запиленості знижена потужність всмоктування для використання в умовах невеликої запиленості і для регулювання потужності всмоктування між під’єднаним електроінструментом і поверхнею заготовки (напр., під час шліфування)
| На цьому пилососі активована реєстрація даних.
| Дані щодо максимально допустимої сумарної споживаної потужності під’єднаного електроінструмента (залежно від країни)