# Τοποθέτηση του L-BOXX (βλέπε εικόνα I)

Για τη μεταφορά του απορροφητήρα και για τη φύλαξη με εξοικονόμηση χώρου των εξαρτημάτων του απορροφητήρα και/ή του ηλεκτρικού εργαλείου μπορείτε να τοποθετήσετε ένα L‑BOXX στο επάνω μέρος του απορροφητήρα.

Στερεώστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης στον απορροφητήρα (βλέπε εικόνα E).

Τοποθετήστε το L-BOXX στις υποδοχές (11).

- Μην αναρροφάτε με τοποθετημένο L‑BOXX. Το κέντρο βάρους του απορροφητήρα μετατοπίζεται προς τα επάνω. Ο απορροφητήρας μπορεί να ανατραπεί. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς.

- Μη μεταφέρετε τον απορροφητήρα από τη λαβή μεταφοράς του τοποθετημένου L‑BOXX. Ο απορροφητήρας είναι πολύ βαρύ για τη λαβή μεταφοράς του L‑BOXX. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς.