# Postavljanje/uklanjanje platnene filter kese (suvo usisavanje) (videti slike G−H)

Za sušenje vakuumskih materijala u skladu sa klasom prašine L možete koristiti platnenu filter kesu (40) (pribor).

Ukoliko se usisavaju materijali bez ili sa ekspozicionom graničnom vrednošću ≥ 1 mg/m3 (prema klasi prašine L), može da se usisava direktno u rezervoar.

Napomena: prilikom korišćenja platnene filter kese trebalo bi da isključite automatsko čišćenje filtera videti Automatsko/ručno čišćenje filtera (videti sliku M).

UPOZORENJE

U usisivaču se nalazi prašina opasna po zdravlje. Pražnjenje i održavanje, uključujući i otklanjanje rezervoara za prašinu prepustite isključivo stručnom osoblju. Neophodna je odgovarajuća zaštitna oprema. Usisivač nemojte koristiti bez celokupnog i pravilno instaliranog sistema filtriranja. Inače možete izložiti opasnosti vaše zdravlje.

Otvorite zatvarače (15) i skinite gornji deo usisivača (12).

Da biste umetnuli, stavite platnenu filter kesu (40) na držač platnene filter kese (39) i stavite platnenu filter kesu (40) sa držačem platnene kese (39) u rezervoar (1).

Da biste je uklonili, zatvorite otvor pune platnene filter kese povlačenjem zatvarača. Uklonite zatvorenu platnenu filter kesu (40) iz držača platnene filter kese (39) i izvadite je iz usisivača.

Ponovo postavite gornji deo usisivača (12) i zatvaranjem zatvarača (15) povežite rezervoar (1) sa gornjim delom usisivača (12).