# مکش مرطوب

- از مکش مایعات دارای قابلیت اشتعال یا انفجار مانند بنزین، روغن، الکل و مواد حلال خودداری کنید. از مکش گرد وغبارهای دارای قابلیت اشتعال یا انفجار خوددرای کنید . از به کارگیری مکنده در فضاهای دارای خطر انفجار خودداری کنید. گرد و غبارها، بخارها و مایعات می توانند آتش گرفته و یا منفجر شوند.

- از مکنده به عنوان پمپ آب استفاده نکنید. مکنده برای مکش هوا و مخلوط آب در نظر گرفته شده است.

نکته: شرایط مربوط به درجه ورودی (کلاس گرد و غبار L) برای مکش خشک در نظر گرفته شده است.

##

محفظه (1) را خالی کنید و کیسه پلاستیکی (32) یا کیسه فیلتر نمدی (40) را بردارید.

حسگر میزان پر شدن (45) را از نظر آلودگی بررسی کنید. فقط یک حسگر میزان پر شدن تمیز به جاروبرقی امکان می دهد هنگام پر شدن محفظه به طور خودکار خاموش شود رجوع کنید به تمیز کردن حسگر میزان پر شدن (رجوع کنید به تصویر Q−R).

- تمیزکاری خودکار فیلتر باید هنگام جارو زدن مواد مرطوب غیرفعال شود.

دکمه تمیزکاری خودکار فیلتر (8) را فشار دهید تا تمیز کردن دستی فیلتر فعال شود رجوع کنید به تمیزکاری فیلتر به صورت دستی. تمیزکاری خودکار فیلتر غیرفعال شده و نشانگر LED A (5) خاموش می شود.

##

هشدار

به محض خارج شدن کَف یا آب از جاروبرقی، آن را سریع خاموش کنید و محفظه را تخلیه کنید. جاروبرقی ممکن است در غیر اینصورت آسیب ببیند.

برای روشن کردن جاروبرقی، کلید اصلی (2) را در موقعیت 1 قرار دهید.

جاروبرقی به حسگرهای میزان پر شدن ظرف (45) مجهز است. هنگامی که میزان پر شدن به سطح حداکثر برسد، جاروبرقی به طور خودکار خاموش می شود و هر دو نشانگر LED A (5) و M (6) هر 1 ثانیه هم زمان چشمک می زنند. محافظ استارت مجدد فعال می شود و می تواند با 1 بار روشن/خاموش کردن جاروبرقی غیرفعال شود.

نکته: سطح را به طور مرتب بررسی کنید و محفظه را به موقع خالی کنید.

برای خاموش کردن جاروبرقی، کلید اصلی (2) را در موقعیت 0 قرار دهید.

محفظه (1) را از محدوده دستگیره عقب (21) بگیرید و آنرا به جلو بچرخانید تا مایع خالی شود.

##

حسگر میزان پر شدن (45) را بعد از مکش تَر تمیز کنید رجوع کنید به تمیز کردن حسگر میزان پر شدن (رجوع کنید به تصویر Q−R).

برای جلوگیری از تشکیل قارچ پس از مکش تر:

- فیلتر پره ای تخت (34) را بیرون بیاورید و بگذارید خوب خشک شود.
- قسمت بالای جاروبرقی (12) را بردارید، درپوش فیلتر (43) را باز کنید و بگذارید هر دوتای آنها خوب خشک شوند.