# Сухе відсмоктування

## Відсмоктування пилу, що поосідав

Щоб увімкнути пилосос, поверніть головний вимикач (2) у положення 1.

Щоб вимкнути пилосос, поверніть головний вимикач (2) у положення 0.

## Відсмоктування пилу від працюючих електроінструментів (див. мал. L)

- У приміщенні повинна бути забезпечена достатня кратність повітрообміну, якщо спрацьоване повітря відводиться у приміщення. Зважайте на відповідні приписи, що діють у Вашій країні.

У пилосос інтегрована розетка для електроінструментів (4). До цієї розетки можна підключити зовнішній електроінструмент. Зважайте на максимально допустиму споживану потужність під’єднаного електроінструмента.

Встановіть комбінований перехідник для пилососа (25) (див. мал. B).

Встроміть комбінований перехідник для пилососа (25) у витяжний патрубок електроінструменту.

Щоб увімкнути автоматику пуску та зупинки пилососа, поверніть головний вимикач (2) у положення 1+.

Щоб запустити пилосос, увімкніть підключений до розетки (4) електроінструмент. Пилосос автоматично починає працювати.

Вимкніть електроінструмент, щоб відсмоктування припинилось.
Функція автоматичного пуску та зупинки після роботи продовжує працювати до 15 секунд після вимкнення, щоб всмоктати залишки пилу з всмоктувального шланга.

Щоб вимкнути пилосос, поверніть головний вимикач (2) у положення 0.

### Використання витяжної системи (приладдя)

Підключіть витяжну систему до всмоктувального шланга (29).

Щоб всмоктати пил вище витяжної системи, поверніть головний вимикач (2) у положення 1.

Встановіть витяжну систему біля стіни та увімкніть електроінструмент. Витяжна система приєднується автоматично завдяки від'ємному тиску.

Вимкніть електроінструмент і обережно зніміть витяжну систему зі стіни.

Щоб вимкнути пилосос, поверніть головний вимикач (2) у положення 0.