# Montage de la poignée-étrier escamotable (accessoire) (voir figures J−K)

Remarque : La poignée-étrier escamotable n’est pas démontable. Veillez lors du montage à bien orienter la poignée-étrier.

Avant de procéder au montage, vérifiez l’orientation de la poignée-étrier (42) au moyen des marquages R (droite) et L (gauche).

Insérez la poignée-étrier (42) dans les glissières (20).

Poussez la poignée-étrier (42) vers le bas jusqu’à ce qu’elle s’enclenche de manière audible.

Pour modifier la longueur de la poignée-étrier (42), appuyez sur le bouton-pression (41).