# Emme aksesuarının takılması (Bakınız: Resim A)

Emme hortumu (29), emme aksesuarlarını (kombine emme adaptörü (25), kavisli nozül (31), kombine fırça başlığı (24)) bağlamanıza izin veren bir klips sistemi ile donatılmıştır.

##

- Kavisli memeyi (31) emme hortumuna (29), emme hortumunun her iki basmalı düğmesi (35) işitilir biçimde kavramaya yapıncaya kadar takın.
- Sökmek için basmalı düğmeleri (35) içeri doğru bastırın ve parçayı sökün.

##

- Gerektiğinde emme borularını (30) sıkıca birbirine ve sonra sıkıca kavisli memeye (31) takın.
- Taban memesini (23) emme borusuna (30) veya kavisli memeye (31) sıkıca takın.

##

Kombine emme adaptörü (25), PowerTool adaptöründen (ön kısım) (36) ve PowerTool adaptöründen (arka kısım) (37) oluşur.

Kombine emme adaptörü (25) ilgili Bosch elektrikli el aletleriyle uyumludur.

PowerTool adaptörü (arka kısım) (37); 38,5 mm iç çapı ve 45 mm dış çapı sayesinde diğer üreticilerin elektrikli el aletleri için de kullanılabilir.

PowerTool adaptörünü (ön kısım) (36) ilgili PowerTool adaptörüne (arka kısım) (37) takın ve her iki adaptörü zıt yönlerde çevirerek bağlayın (bkz. resim B).

Kombine emme adaptörünü (25) ilgili emme hortumuna (29) takın ve emme hortumunun her iki basmalı düğmesinin (35) duyulur şekilde yerine oturmasını sağlayın.

Sökmek için basmalı düğmelere (35) içeriye doğru bastırın ve kombine emme adaptörünü emme hortumundan çekin.

Her iki adaptörün bağlantısını kesmek için, zıt yönlerde çevirerek bağlantıyı çözün ve adaptörleri birbirinden ayırın.

##

Kombine fırça başlığını (24) ilgili emme hortumuna (29) takın ve emme hortumunun her iki basmalı düğmesinin (35) duyulur şekilde yerine oturmasını sağlayın.

Sökmek için basmalı düğmeleri (35) içeri doğru bastırın ve parçayı sökün.

##

Kombine fırça başlığını (24) derz memesi veya fırça olarak kullanabilirsiniz.

Kilit açma tuşuna (38) basın ve kombine fırça başlığını (24) fırça olarak kullanmak için fırçayı ileri doğru itin.

Kilit açma tuşuna (38) basın ve kombine fırça başlığını (24) derz memesi olarak kullanmak için fırçayı geriye doğru çekin.