# Informacije o buci i vibracijama

Emisijske vrijednosti buke utvrđene sukladno EN 60335‑2‑69.

Razina buke usisavača prema ocjeni A iznosi obično 73 dB(A). Nesigurnost K = 2 dB. Razina buke pri radu može prelaziti navedene vrijednosti. Nosite zaštitu za uši!

Ukupne vrijednosti vibracija ah (vektorski zbroj tri pravca) i nesigurnost K utvrđene u skladu s normom EN 60335‑2‑69:
ah < 2,5 m/s2, K = 1,5 m/s2.