# Mise en place/retrait d’un sac plastique (aspiration de matières sèches) (voir figure F)

Ouvrez les deux pattes de fermeture (15) et retirez la partie supérieure de l’aspirateur (12).

Pour l’aspiration de matières sèches, insérez un sac plastique (32) dans la cuve (1).

Insérez le sac plastique (32) dans la cuve (1) avec l’ouverture de remplissage orientée vers le haut.

Faites en sorte que le sac plastique (32) épouse bien tout l’intérieur de la cuve (1).

Rabattez le reste du sac plastique (32) au-dessus du bord de la cuve (1). Veillez à ce que la ligne de butée du sac plastique se trouve au niveau du bord de la cuve et à ce que les orifices de circulation d’air (33) se trouvent dans la cuve.

Remettez en place la partie supérieure de l’aspirateur (12) et fermez les pattes de fermeture (15).

- Assurez-vous que l’aspirateur est hermétiquement fermé.

Fermez le sac plastique avant de le retirer. Tenez le sac à son extrémité supérieure et nouez-le avec un lien.