# Komponente na sliki

Oštevilčenje komponent na sliki se nanaša na predstavitev sesalnika na straneh z grafičnimi prikazi.

(1) | Zbiralnik
(2) | Glavno stikalo
(3) | Vpetje gibke cevi
(4) | Vtičnica za električno orodje
(5) | LED-prikaz A načina za samodejno čiščenje filtra
(6) | LED-prikaz M načina za ročno čiščenje filtra
(7) | Tipka za ročno čiščenje filtra
(8) | Tipka za samodejno čiščenje filtra
(9) | Regulator sesalne moči
(10) | Nosilni ročaj
(11) | Vpetje za L-BOXX
(12) | Zgornji del sesalnika
(13) | Nosilni trak
(14) | Odprtina za pritrditev
(15) | Pokrov zgornjega dela sesalnika
(16) | Zadnje kolesce
(17) | Sprednje kolesce
(18) | Zavora za sprednje kolesce
(19) | Nosilec kabla
(20) | Vodili za izvlečni ročaj
(21) | Zadnji ročaj
(22) | Držalo za šobo za tla
(23) | Šoba za tla
(24) | Kombinirana krtačna šoba
(25) | Kombinirani adapter za odsesavanje (za električno orodje)
(26) | Zapiralo pokrova filtra
(27) | Pokrov predfiltra
(28) | Gumb za sprostitev predfiltra
(29) | Gibka sesalna cev
(30) | Sesalna cev
(31) | Kolenasta šoba
(32) | Plastična vrečka
(33) | Odprtina za odvajanje zraka
(34) | Ploski nagubani filter
(35) | Pritisni gumb gibke sesalne cevi
(36) | Adapter PowerTool (sprednji del)
(37) | Adapter PowerTool (zadnji del)
(38) | Tipka za sprostitev kombinirane krtačne šobe
(39) | Držalo filtrske vrečke iz filcaA)
(40) | Filtrska vrečka iz filcaA)
(41) | Pritisni gumb za ročajA)
(42) | Raztegljiv izvlečni ročajA)
(43) | Pokrov ploskega nagubanega filtra
(44) | Predfilter
(45) | Senzor napolnjenosti
(46) | Plovec
(47) | Zapora plovca
(48) | Magnet

A)

  Ta pribor ne spada v standardni obseg dobave.