# Montaža usisnog pribora (vidjeti slike A)

Usisno crijevo (29) opremljeno je sustavom kopči koji vam omogućuje spajanje usisnog pribora (kombinirani usisni adapter (25), savijena sapnica (31), kombinirana sapnica s četkama (24)).

##

- Utaknite savijenu sapnicu (31) na usisno crijevo (29) sve dok se oba pritisna gumba (35) usisnog crijeva čujno ne uglave.
- Za demontažu pritisnite pritisne gumbe (35) prema unutra i razdvojite sastavne dijelove.

##

- Po potrebi čvrsto utaknite usisne cijevi (30) jednu u drugu, a zatim nataknite na savijenu sapnicu (31).
- Nataknite sapnicu za podove (23) na usisnu cijev (30) ili savijenu sapnicu (31).

##

Kombinirani usisni adapter (25) sastoji se od PowerTool adaptera (prednji dio) (36) i PowerTool adaptera (stražnji dio) (37).

Kombinirani usisni adapter (25) kompatibilan je s Bosch električnim alatima.

PowerTool adapter (stražnji dio) (37) može se zbog svog unutarnjeg promjera od 38,5 mm i vanjskog promjera od 45 mm upotrebljavati za električne alate drugih proizvođača.

Nataknite PowerTool adapter (prednji dio) (36) na PowerTool adapter (stražnji dio) (37) i spojite oba adaptera okretanjem u suprotnom smjeru (vidjeti sliku B).

Nataknite kombinirani usisni adapter (25) na usisno crijevo (29) sve dok se oba pritisna gumba (35) usisnog crijeva čujno ne uglave.

Za demontažu pritisnite pritisne gumbe (35) prema unutra i skinite kombinirani usisni adapter s usisnog crijeva.

Za odvajanje obaju adaptera otpustite spoj okretanjem u suprotnom smjeru i razdvojite adaptere.

##

Nataknite kombiniranu sapnicu s četkama (24) na usisno crijevo (29) sve dok se oba pritisna gumba (35) usisnog crijeva čujno ne uglave.

Za demontažu pritisnite pritisne gumbe (35) prema unutra i razdvojite sastavne dijelove.

##

Kombiniranu sapnicu s četkama (24) možete upotrebljavati kao sapnicu za fuge ili četku.

Pritisnite tipku za deblokadu (38) i pomaknite četku prema naprijed kako biste mogli upotrebljavati kombiniranu sapnicu s četkama (24) kao četku.

Pritisnite tipku za deblokadu (38) i izvucite četku prema natrag kako biste mogli upotrebljavati kombiniranu sapnicu s četkama (24) kao sapnicu za fuge.