# Монтиране на принадлежности за смучене (вж. фиг. A)

Шлангът на прахосмукачката (29) е снабден с клипс система, с която принадлежностите за смучене (комбиниран адаптер за прахоулавяне (25), извита дюза (31), комбинирана дюза с четка (24)) могат да се свързват.

##

- Вкарайте извитата дюза (31) на шланга (29) докато двата бутона (35) на шланга се захванат с прищракване.
- За демонтиране натиснете бутоните (35) навътре и изтеглете един от друг компонентите.

##

- При необходимост вкарайте здраво тръбите (30) една в друга и след това в извитата дюза (31).
- Вкарайте здраво дюзата за под (23) върху тръбата за изсмукване (30) или извитата дюза (31).

##

Комбинираният адаптер за прахоулавяне (25) се състои от PowerTool адаптер (предна част) (36) и PowerTool адаптер (задна част) (37).

Комбинираният адаптер за прахоулавяне (25) е съвместим с електроинструментите на Bosch.

PowerTool адаптерът (задна част) (37) може да се използва поради своя вътрешен диаметър от 38,5 mm и външен диаметър от 45 mm за електроинструменти на други производители.

Пъхнете PowerTool адаптера (предна част) (36) в PowerTool адаптера (задна част) (37) и свържете двата адаптера чрез въртене един срещу друг (вж. фиг. B).

Вкарайте комбинирания адаптер за прахоулавяне (25) на шланга на прахосмукачката (29) докато двата бутона (35) на шланга не се захванат с прищракване.

За демонтиране натиснете бутоните (35) навътре и изтеглете комбинирания адаптер за прахоулавяне от шланга на прахосмукачката.

За разкачане на двата адаптера разхлабете свързването чрез въртене един срещу друг и изтеглете адаптерите един от друг.

##

Пъхнете комбинираната дюза с четка (24) на шланга на прахосмукачката (29) докато двата бутона (35) на шланга не се захванат с прищракване.

За демонтиране натиснете бутоните (35) навътре и изтеглете един от друг компонентите.

##

Можете да използвате комбинираната дюза с четка (24) като дюза за фуги или четка.

Натиснете бутона за отключване (38) и избутайте четката напред, за да използвате комбинираната дюза с четка (24) като четка.

Натиснете бутона за отключване (38) и избутайте четката назад, за да използвате комбинираната дюза с четка (24) като дюза за фуги.