# Störungen beheben

- Tritt eine Störung (z.B. Filterbruch) auf, muss der Sauger sofort ausgeschaltet werden. Vor erneuter Inbetriebnahme muss die Störung beseitigt werden.

Problem | Abhilfe
--- | ---
Saugturbine läuft nicht an. | Netzkabel, Netzstecker, Sicherung, Steckdose und Füllstandssensoren (45) überprüfen.
Hauptschalter (2) steht auf „Start-/Stopp-Automatik“. Hauptschalter (2) auf das Symbol „Saugen“ stellen bzw. das an die Steckdose (4) angeschlossene Elektrowerkzeug einschalten.
Saugturbine schaltet ab. | Beim Nasssaugen blinken die LED-Anzeigen A und M langsam und gleichzeitig. Behälter (1) entleeren.
Beim Trockensaugen blinken die LED-Anzeigen A und M schnell und gleichzeitig: Überlastschutz der Steckdose am Sauger ist aktiviert. Elektrowerkzeug ausschalten.
Sauger schaltet ab. | Überlastung des Saugers durch Überschreitung der maximalen Spannung der Steckdose am Sauger: Motorschutzsicherung ist ausgelöst. Senden Sie den Sauger an eine autorisierte Bosch-Kundendienststelle.
Saugturbine läuft nach Behälterleerung nicht wieder an. | Sauger ausschalten und 5 s warten, nach 5 s wieder einschalten.
Füllstandssensoren (45) sowie den Zwischenraum der Füllstandssensoren (45) mit einer Bürste reinigen.
Saugkraft lässt nach. | Verstopfungen aus Saugdüse, Saugrohr, Saugschlauch (29) oder Flachfaltenfilter (34) entfernen.
Plastiksack (32)/Vliesfilterbeutel (40) wechseln.
Filterabdeckung (43) richtig einrasten.
Saugeroberteil (12) richtig aufsetzen und Verschlüsse (15) schließen.
Flachfaltenfilter (34) wechseln.
Staubaustritt beim Saugen | Korrekten Einbau des Flachfaltenfilters (34) überprüfen.
Flachfaltenfilter (34) wechseln.
Abschaltautomatik (Nasssaugen) spricht nicht an. | Füllstandssensoren (45) sowie den Zwischenraum der Füllstandssensoren (45) mit einer Bürste reinigen.
Füllstand ständig kontrollieren.
Automatische Filterreinigung arbeitet nicht. | Wechseln Sie in den manuellen Modus durch Drücken der Taste manuelle Filterreinigung (7). Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie eine autorisierte Bosch-Kundendienststelle.
Manuelle Filterreinigung lässt sich nicht auslösen. | Überhitzschutz des Saugers ist aktiviert. 10-maliges kontinuierliches Drücken der Taste manuelle Filterreinigung (7) hat den Überhitzschutz ausgelöst. Der Überhitzschutz wird nach 20 s automatisch aufgehoben. 30-maliges kontinuierliches Drücken der Taste manuelle Filterreinigung (7) hat den Überhitzschutz ausgelöst. Der Überhitzschutz wird nach 4 min automatisch aufgehoben. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie eine autorisierte Bosch-Kundendienststelle.
Automatische Filterreinigung wird nicht ausgelöst. | Kontaktieren Sie eine autorisierte Bosch-Kundendienststelle.