# Вставляння/виймання пластикового мішка (сухе відсмоктування) (див. мал. F)

Відкрийте обидва замки (15) і зніміть кришку (12) пилососа.

Для сухого відсмоктування вставте пластиковий мішок (32) у ємність (1).

Покладіть пластиковий мішок (32) приймальним отвором вперед у ємність (1).

Переконайтеся, що пластиковий мішок (32) повністю прилягає до внутрішніх стінок ємності (1).

Огорніть рештою пластикового мішка (32) край ємності (1). Переконайтеся, що обмежувальна лінія пластикового мішка знаходиться на краю ємності, а отвори для виведення повітря (33) залишаються в ємності.

Знову встановіть кришку (12) пилососа і замкніть пилосос замками кріплення (15).

- Слідкуйте за тим, щоб пилосмок завжди був щільно закритий.

Закривайте пластиковий мішок, перш ніж його виймати. Тримайте мішок разом у верхній частині і за допомогою стрічки зав'яжіть його вузлом.