# Montaje del estribo de guía extensible (accesorio) (ver figuras J−K)

Indicación: El estribo de guía extensible no se puede desmontar. Asegúrese de que el estribo de guía esté correctamente alineado en el montaje.

Alinee el estribo de guía (42) utilizando las marcas R (derecha) y L (izquierda) antes de colocarlo.

Coloque el estribo de guía (42) en los rieles de guía (20).

Presione el estribo de guía (42) hacia abajo hasta la línea de tope hasta que el estribo de guía encastre de forma audible.

Presione el botón (41), para modificar la longitud del estribo de guía (42).