# Монтиране на телескопична водеща скоба (принадлежност) (вж. фиг. J−K)

Указание: Телескопичната водеща скоба не може да се демонтира. Внимавайте при монтажа за правилното подравняване на водещата скоба.

Подравнете водещата скоба (42) преди поставянето с помощта на маркировката R (вдясно) и L (вляво).

Поставете водещата скоба (42) в направляващите шини (20).

Натиснете водещата скоба (42) до ограничителната линия надолу, докато водещата скоба прищрака.

Натиснете копчето (41), за да промените дължината на водещата скоба (42).