# Montarea mânerului de ghidare extensibil (accesoriu) (consultă imaginile J−K)

Observaţie: Mânerul de ghidare extensibil nu poate fi demontat. La montare, acordă atenţie alinierii corecte a mânerului de ghidare.

Înainte de montare, aliniază mânerul de ghidare (42) cu ajutorul marcajelor R (dreapta) şi L (stânga).

Introdu mânerul de ghidare (42) în şinele de ghidare (20).

Apasă în jos mânerul de ghidare (42) până la linia de oprire, până când mânerul de ghidare se fixează sonor.

Apasă butonul (41), pentru a modifica lungimea mânerului de ghidare (42).